KGS AB135(가스온수기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.4.3.3 전자파 적합 성능(내용 생략)

(1) 전기적 빠른 과도현상 내성시험

표 3.4.3.3(1) 전기적빠른과도현상 정전기방전 시험 레벨

가혹도	시험 전압(V)
	통상 온도상승 시험 전	통상 온도상승 시험 후
안전 초저전압이 인가되는 기초절연	500	500
기초 절연	1250	1000
부가 절연	2750	2750
강화 절연	3750	3750

3.4.3.3 ----------------------------------

(1) --------------------------------------

표 3.4.3.3(1) ----------------------------------------

가혹도	전원공급단자(kV)	입출력신호, 데이터, 제어단자(kV)
2	1,0	0,5
3	2,0	1,0

ㅇ 오류사항 수정