KGS AB334(가스밥솥 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준] 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신설>

부록 B. 가스밥솥 시험조건

B1. 시험실 조건

항 목	조 건
시험실의 온도	시험실의 온도는 (20±15 ℃)으로 하고, 시험 중 온도의 변동은 ±5 K로 한다.
실내의 분위기	시험실의 습도는 (65±20) %으로 한다.
실내의 분위기	실내의 분위기는 0.2 % 이상의 이산화탄소 및 0.002 % 이상의 일산화탄소가 포함되어 있지 않을 것.
※ 시험실의 온도 측정은, 원칙적으로 기기로부터 약 1 m 떨어진 곳에서 온도계의 수은구부를 기기의 윗면과 거의 같은 높이(그 높이가 바닥에서 1.5 m를 넘을 경우는 바닥에서 1.5 m의 높이로 한다.)에 고정시켜 전후 좌우 4곳의 위치에서 측정하고, 그 산술 평균값을 실온으로 한다. 다만 온도계의 수은구부가 기기로부터의 연소 가스, 방사열 등의 영향을 직접 받지 않아야 한다.

B2. 시험가스 기준

B2.1 시험가스 성분 부피비는 15 ℃, 101.3 ㎪ 기준에서 표 B2.1와 같다.

표 B2.1 시험가스 성분 부피비

가스 그룹	시험가스의 종류	성 분(부피 %)						연 소 성
		수소 H2	메탄 CH4	프로판 C3H8	부탄 C4H10	질소 N2	공기 O2 21% N2 79 %	총발열량 MJ/㎥N	비중 (공기 =1)	웨버지수 (WIs) MJ/㎥N	MCP
도시가스	1	-	87.0	13.0	-	-	-	45.16 (40.90)	0.682	54.69 (49.53)	37.5
	2	23.0	66.0	11.0	-	-	-	38.07 (34.33)	0.550	51.34 (46.29)	44.1
	3	-	96.5	-	-	3.5	-	36.46 (32.82)	0.569	48.32 (43.50)	35.3
	Rb	-	96.0	4.0	-	-	-	40.05 (36.13)	0.594	51.97 (46.89)	36.5
	S	최대 연소 속도(MCP)가 35.0을 초과하고 44.0 이하이며, WIs가 48.80{51.50}MJ/㎥을 초과하고 53.56{56.52} MJ/㎥ 이하인 가스
액화석유 가스 (참고)	프로판	-	-	100.0	-	-	-	95.65 (87.99)	1.550	76.83 (70.69)	41.0
	부탄	-	-	-	100.0	-	-	126.21 (116.47)	2.079	87.54 (80.78)	38.0
	S	P,B 또는 이들의 혼합가스
b 제조자는 품질관리용으로 공급가스의 WI가 R가스 웨버지수의 ±1 % 이내일 경우 시험가스로 사용할 수 있다.

[비고] 1. 도시가스 “S”의 조건은 그 가스 그룹의 범위[WI 및 연소

속도(MCP 값으로 대용)]에  있고, 시험가스로  S”이 지정되어 있는

경우는 그 가스 그룹의 공급 가스를 사용할 수 있다.

2. 시험가스(도시가스의  1, 2, 3, R 및 액화석유가스의 P, B)의 발열

량과 비중에 따른 웨버지수는 위 표 값의 ± 1 %이어야  한다.

3. 시험가스 연소 및 계량 기준조건은 15/15 ℃, 101.3  kPa이며 ( )

는 진발열량으로 참고 값이다.

4. S가스에서{ }는 상거래 상의 WI로 15/0 ℃, 101.3 kPa에 대한 참

고값이다.

5. MCP는 다음 식에 따라 산출한다.

[eqn: MCP= {SMALLSUM (S _{i} f _{i} A _{i} )} over {SMALLSUM (f _{i} A _{i} )} (1-K)]여기에서,

MCP : 최대연소속도

Si : 가스 중 다음 표의 가연성 가스의 연소속도로서 표에 나타난 값

fi : 가스 중 각 가연성 가스에 관계하는 계수로서 표에 나타난 값

Ai : 가스 중 각 가연성 가스의 함유율(mol %)

K : 감쇠 계수로서 다음식에 따라 산출한 값

[eqn: K= {SMALLSUM A` _{i}} over {SMALLSUM (a _{i} A _{i} )} LEFT { {2.5CO _{2} +N _{2} -3.77O _{2}} over {100-4.77O _{2}} + LEFT [ {N _{2} -3.77O _{2}} over {100-4.77O _{2}} RIGHT ] ^{2} RIGHT }]

여기에서

ai : 가스 중 각 가연성 가스의 보정 계수로서 표에 나타낸 값

CO2 : 가스 중 이산화탄소의 함유율(mol %)

N2 : 가스 중 질소의 함유율(mol %)

O2 : 가스 중 산소의 함유율(mol %)

B2.2 시험 가스 조건의 표시 방법

이 기술기준에서 사용하는 시험 가스의 조건은 시험 가스의 종류 및 시험 가스의 압력으로 표시하고 이 기술기준 각 항의 시험가스 조건은 “시험 가스의 종류 및 기호-시험가스의 압력 및 기호”로 표시한다.

(1) 액화석유가스인 경우

시험가스 종류

기 호	시험가스의 종류
P	프로판
B	부탄
S	프로판, 부탄 또는 이들의 혼합 가스중 어느것

시험가스 압력(단위)

기 호	시험가스의 압력(㎪)
1(최고압력)	3.3
2(표준압력)	2.8
3(최저압력)	2.3

(2) 도시가스인 경우

시험가스 종류

기 호	시험가스의 종류
1	불완전 연소하기 쉬운 가스
2	역화하기 쉬운 가스
3	불어서 꺼지기 쉬운 가스
Rb	성능을 시험하는 가스
S	1,2,3 또는 R 중의 가스

시험가스 압력(단위)

기 호	시험가스의 압력(㎪)
1(최고압력)	2.5
2(표준압력)	2.0
3(최저압력)	1.0

B2.3 연소상태 시험항목별 시험가스 조건

시험항목		시험가스의 조건
		액화 석유 가스	도시 가스
불 옮김		P-2	S-2
리 프 팅		P-1	3-1
소 화		P-1 및 P-3	3-1 및 3-3
불꽃의 균일성		S-2	S-2
역 화		P-3	2-3
연속 소음		P-1	S-1
소화 소음		P-2	S-2
CO %		B-1	1-1
그을음 발생		B-1	1-1
노란 불꽃의 접촉		B-1	S-1
불꽃 넘침		B-1	S-1
파일럿 버너의 불꽃 안정성	소 화	P-1 및 P-3	S-1 및 S-3
	역 화	P-3	2-3
버너의 불꽃 안정성	소 화	P-1 및 P-3	S-1 및 S-3
	역 화	P-3	S-3
	불꽃 넘침	B-1	S-1

◦ `13년부터 KS규격(KS B 8101)개정에 따라  연소기에 사용되는 기준가스 열량변경이 적용됨에 따라 KGS Code의 시험가스 기준을 KS와 정합화 하고자 함

<참고> KS규격에서 가스보일러는 작년(2012년)부터 개정된 열량이 적용되어 보일러 코드는 이미 개정되었음

- 도시가스 시험가스별 성분비 개정

- 총발열량 기준이 0 ℃에서 15 ℃로 변경

<신설>

부록 C. 가스밥솥 시험방법

1. 가스소비량 시험

시험조건	시험 가스의 조건은 액화 석유 가스용인 경우는 P-2, 도시 가스용인 경우는 S-2로 한다
시험방법	a) 기기를 그림과 같이 설치한다. b) 시험가스는 기준가스 및 표준압력(S-2, P-2)에서 최대가스소비량으로 기기를 가동한다. c) 수주계 ②의 가스압력은 표준압력과 일치시킨다. d) 가스소비량이 일정하게 되었을 때 측정을 시작하고 연속하여 측정된 값의 차가 2 % 이하가 되었을 때 산술평균값을 구한다. e) 온도 15 ℃, 가스 표준압력, 대기압 101.3 kPa, 건조상태에서의 가스소비량은 다음식에 의해 산출한다. [eqn: Q _{c} =Q TIMES {1`000} over {3`600} TIMES V TIMES sqrt {{101.3+P _{g}} over {101.3} TIMES {P _{a} +P _{g}} over {101.3} TIMES {288} over {273+t _{g}} TIMES {d} over {d _{r}}}] 여기에서 [eqn: Q _{c}]: 총발열량으로(101.3 kPa, 15 ℃, 건조가스) 보정된 가스소비량 (kW) [eqn: Q _{}] : 15 ℃, 101.3 kPa 건조 기준가스의 총발열량 (MJ/㎥) [eqn: V] : 습도, 온도 및 압력조건하에서 가스미터를 통해 측정되는 부피 가스량 (㎥/h) [eqn: P _{g}] : 가스 미터에서의 가스 압력 (kPa) [eqn: P _{a}] : 시험을 실시하였을 때의 대기압 (kPa) [eqn: t _{g}] : 가스미터의 가스 온도 (℃) [eqn: d] : 시험가스의 밀도 [eqn: d _{r}] : 기준가스의 밀도 f) 습식가스메타기를 사용하는 경우에는 습도를 고려하여 가스밀도를 [eqn: d]에서 [eqn: d _{h}]로 변환하여 보정한다. [eqn: d _{h} =` {d(P _{a} +P _{g} -P _{s} )+0.622P _{s}} over {P _{a} +P _{g}}] 여기에서 [eqn: P _{s}]는 포화수증기압을 뜻하며 아래와 같이 계산한다. [eqn: P _{s} =10 ^{alpha }] ㎪ [eqn: LEFT ( 여기에서```` alpha ``=``7.203- {1``735.74} over {t _{g} +234} RIGHT )] g) 측정가스소비량의 표시가스소비량에 대한 정밀도는 다음 식에 의해 산출한다. [eqn: DELTA Q _{c} ````=`` {Q _{c} -Q _{r}} over {Q _{r}} `` TIMES ``100] 여기에서 [eqn: DELTA Q _{c}] : 측정가스 소비량의 표시가스소비량에 대한 정밀도(%) [eqn: Q _{c}] : 측정가스 소비량(㎾) [eqn: Q _{r}] : 표시가스소비량(㎾) 그림C1. 가스소비량 측정장치

◦ 기준열량 변경으로 인해 가스소비량 계산식수정(KS B 8101 계산식 인용) 및 부록 신설

- 총발열량 기준이 0 ℃에서 15 ℃로 변경