KGS AB335(가스그릴 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준] 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

부록 B. 가스그릴 시험을 위한 일반조건

부록 B 가스그릴 시험조건

B2. 시험가스 기준

가. 액화석유가스

프로판

프로판(C3H8)의 성분이 부피비 95% 이상

부 탄

n-부탄(C4H10)과 i-부탄(C4H10)과의 성분의 합이 부피비 95% 이상

시험가스종류

P : 프로판 , B : 부  탄 , S : 프로판, 부탄 또는 이들의 혼합가스 중 어는 것

시험가스압력

(저압용 기준)

1(최고압력) : 3.24 kPa{330 mmH2O}

2(표준압력) : 2.75 kPa{280 mmH2O}

3(최저압력) : 2.26 kPa{230 mmH2O}

나. 도시가스

그룹	표준 워베지수 (WIs)	종류	성 분 (부피%)							연소성
			H2	CH4	C2H6	C3H8	C4H10	N2	공기	총 발열량 MJ/㎥ {kca;/㎥}	비중 (공기=1)	워베지수(WI) MJ/㎥{kcal/㎥}	MCP
13A	56.1 {13,400}	0	최대 연소 속도(MCP)가 35.0을 초과하고 47.0 이하이고, WI가 52.8{12,610}을 초과하지 않고 57.8{13,800} 이하인 가스
		1	-	85.0	-	15.0	-	-	-	49.15 {11,740}	0.705	58.5 {13,900}	37.7
		2	30.0	55.0	-	15.0	-	-	-	41.00 {9,800}	0.559	54.9 {13,120}	46.5
		3	-	98.0	-	-	-	2.0	-	39.14 {9,350}	0.563	52.2 {12,470}	35.6
		R	-	89.7	6.7	2.6	1.0	-	-	44.50 {10,630}	0.629	56.1 {13,400}	36.9
		S	0,1,2,3 또는 R의 어느 하나의 가스							-

시험가스의 종류

0(최고압력) : 가스 그룹 범위 내의 가스

1(표준압력) : 불완전 연소하기 쉬운 가스

2(최저압력) : 역화하기 쉬운 가스

3(최저압력) : 불이 꺼지기 쉬운 가스

R(최저압력) : 성능을 시험하는 가스

S(최저압력) : 0, 1, 2, 3, 또는 R의 어느 가스

시험가스압력

(저압용 기준)

1(최고압력) : 2.5 kPa{250 mmH2O}

2(표준압력) : 2.0 kPa{200 mmH2O}

3(최저압력) : 1.5 kPa{150 mmH2O}

다. 연소상태 시험별 시험가스의 조건

<내용생략>

<신설>

<신설>

<신설>

B2. ----------------------

<삭제>

B2.1 시험가스 성분 부피비는 15 ℃, 101.3 ㎪ 기준에서 표B2.1

과 같다.

표 B2.1 시험가스 성분 부피비

가스 그룹	시험가스의 종류	성 분(부피 %)						연 소 성
		수소 H2	메탄 CH4	프로판 C3H8	부탄 C4H10	질소 N2	공기 O2 21% N2 79 %	총발열량 MJ/㎥N	비중 (공기 =1)	웨버지수 (WIs) MJ/㎥N	MCP
도시가스	1	-	87.0	13.0	-	-	-	45.16 (40.90)	0.682	54.69 (49.53)	37.5
	2	23.0	66.0	11.0	-	-	-	38.07 (34.33)	0.550	51.34 (46.29)	44.1
	3	-	96.5	-	-	3.5	-	36.46 (32.82)	0.569	48.32 (43.50)	35.3
	Rb	-	96.0	4.0	-	-	-	40.05 (36.13)	0.594	51.97 (46.89)	36.5
	S	최대 연소 속도(MCP)가 35.0을 초과하고 44.0 이하이며, WIs가 48.80{51.50}MJ/㎥을 초과하고 53.56{56.52} MJ/㎥ 이하인 가스
액화석유 가스 (참고)	프로판	-	-	100.0	-	-	-	95.65 (87.99)	1.550	76.83 (70.69)	41.0
	부탄	-	-	-	100.0	-	-	126.21 (116.47)	2.079	87.54 (80.78)	38.0
	S	P,B 또는 이들의 혼합가스
b 제조자는 품질관리용으로 공급가스의 WI가 R가스 웨버지수의 ±1 % 이내일 경우 시험가스로 사용할 수 있다.

[비고] 1. 도시가스 “S”의 조건은 그 가스 그룹의 범위[WI 및 연소

속도(MCP 값으로 대용)]에  있고, 시험가스로  S”이 지정되어 있는

경우는 그 가스 그룹의 공급 가스를 사용할 수 있다.

2. 시험가스(도시가스의  1, 2, 3, R 및 액화석유가스의 P, B)의 발열

량과 비중에 따른 웨버지수는 위 표 값의 ± 1 %이어야  한다.

3. 시험가스 연소 및 계량 기준조건은 15/15 ℃, 101.3  kPa이며 ( )

는 진발열량으로 참고 값이다.

4. S가스에서{ }는 상거래 상의 WI로 15/0 ℃, 101.3 kPa에 대한 참

고값이다.

5. MCP는 다음 식에 따라 산출한다.

[eqn: MCP= {SMALLSUM (S _{i} f _{i} A _{i} )} over {SMALLSUM (f _{i} A _{i} )} (1-K)]여기에서,

MCP : 최대연소속도

Si : 가스 중 다음 표의 가연성 가스의 연소속도로서 표에 나타난 값

fi : 가스 중 각 가연성 가스에 관계하는 계수로서 표에 나타난 값

Ai : 가스 중 각 가연성 가스의 함유율(mol %)

K : 감쇠 계수로서 다음식에 따라 산출한 값

[eqn: K= {SMALLSUM A` _{i}} over {SMALLSUM (a _{i} iA _{i} )} LEFT { {2.5CO _{2} +N _{2} -3.77O _{2}} over {100-4.77O _{2}} + LEFT [ {N _{2} -3.77O _{2}} over {100-4.77O _{2}} RIGHT ] ^{2} RIGHT }]

여기에서

ai : 가스 중 각 가연성 가스의 보정 계수로서 표에 나타낸 값

CO2 : 가스 중 이산화탄소의 함유율(mol %)

N2 : 가스 중 질소의 함유율(mol %)

O2 : 가스 중 산소의 함유율(mol %)

B2.2 시험 가스 조건의 표시 방법

이 기술기준에서 사용하는 시험 가스의 조건은 시험 가스의 종류 및 시험 가스의 압력으로 표시하고 이 기술기준 각 항의 시험가스 조건은 “시험 가스의 종류 및 기호-시험가스의 압력 및 기호”로 표시한다.

(1) 액화석유가스인 경우

시험가스 종류

기 호	시험가스의 종류
P	프로판
B	부탄
S	프로판, 부탄 또는 이들의 혼합 가스중 어느것

시험가스 압력(단위)

기 호	시험가스의 압력(㎪)
1(최고압력)	3.3
2(표준압력)	2.8
3(최저압력)	2.3

(2) 도시가스인 경우

시험가스 종류

기 호	시험가스의 종류
1	불완전 연소하기 쉬운 가스
2	역화하기 쉬운 가스
3	불어서 꺼지기 쉬운 가스
Rb	성능을 시험하는 가스
S	1,2,3 또는 R 중의 가스

시험가스 압력(단위)

기 호	시험가스의 압력(㎪)
1(최고압력)	2.5
2(표준압력)	2.0
3(최저압력)	1.0

B2.3 연소상태 시험항목별 시험가스 조건

시험항목		시험가스의 조건
		액화 석유 가스	도시 가스
불 옮김		P-2	S-2
리 프 팅		P-1	3-1
소 화		P-1 및 P-3	3-1 및 3-3
불꽃의 균일성		S-2	S-2
역 화		P-3	2-3
연속 소음		P-1	S-1
소화 소음		P-2	S-2
CO %		B-1	1-1
그을음 발생		B-1	1-1
노란 불꽃의 접촉		B-1	S-1
불꽃 넘침		B-1	S-1
파일럿 버너의 불꽃 안정성	소 화	P-1 및 P-3	S-1 및 S-3
	역 화	P-3	2-3
버너의 불꽃 안정성	소 화	P-1 및 P-3	S-1 및 S-3
	역 화	P-3	S-3
	불꽃 넘침	B-1	S-1

◦ `13년부터 KS규격(KS B 8101)개정에 따라  연소기에 사용되는 기준가스 열량변경이 적용됨에 따라 KGS Code의 시험가스 기준을 KS와 정합화 하고자 함

<참고> KS규격에서 가스보일러는 작년(2012년)부터 개정된 열량이 적용되어 보일러 코드는 이미 개정되었음

- 도시가스 시험가스별 성분비 개정

- 총발열량 기준이 0 ℃에서 15 ℃로 변경

부록C 가스그릴 시험방법

부록C ------------------------------

C.1 ~ C.3 <내용생략>

C.1 ~ C.3 <현행과 동일>

C4. 가스소비량 시험

C4. ----------------------

(5) 20 ℃, 가스표준압력, 1 atm의 건조상태의 가스소비량을 다음식에 의해 산출한다.

[eqn: Q _{c} = {1} over {3.6} TIMES WI _{s} TIMES sqrt {d _{a`}} ` TIMES `V _{a} ` TIMES ` {273.15} over {293.15} ` TIMES {101.325`+`P _{s}} over {101.325} ` TIMES `# # ``````````````````` {B+P _{m}} over {B+P _{i}} ` TIMES sqrt {{293.15} over {273.15+t _{g}} TIMES {B+P _{m}} over {101.325+P _{s}}}]

여기에서

[eqn: Q _{c}] : 20 ℃, 1 atm으로 보정한 가스소비량(kW)

[eqn: WI _{s}] : 도시가스용인 경우 R-2 표준웨버지수(56.1 MJ/㎥),

액화석유가스인 경우 75P-2 웨버지수(84.6 MJ/㎥)

[eqn: d _{a}] : 시험가스 비중

[eqn: V _{a}] : 건식가스미터를 통해 측정되는 부피 가스량(㎥/h)

[eqn: P _{s}] : 도시가스용인 경우 표준압력(2.0 kPa)

액화석유가스용인 경우 표준압력(2.8 kPa)

[eqn: B] : 측정시 때 대기압(kPa)

[eqn: P _{m}]: 측정시 가스미터내의 가스 압력(kPa)

[eqn: P _{i}] : 측정시 기기입구의 가스 압력(kPa)

[eqn: t _{g}] : 측정시 가스미터내의 가스 온도 (℃)

(6) 습식가스메타기를 사용하는 경우에는 습도를 고려하여 가스비중을 [eqn: d _{a}]에서 [eqn: d _{h}]로 변환하여 보정한다.

[eqn: d _{h} =` {d _{a} (B+P _{m} -S)+0.622S} over {(B+P _{m} )}]

여기에서, [eqn: S]는 포화수증기압을 뜻하며 아래와 같이 계산한다.

[eqn: S=10 ^{alpha }] ㎪ [eqn: LEFT ( 여기에서```` alpha ``=``7.203- {1``735.74} over {t _{g} +234} RIGHT )]

(5) 온도 15 ℃, 가스 표준압력, 대기압 101.3 kPa, 건조상태에서의 가스소비량은 다음식에 의해 산출한다.

[eqn: Q _{c} =Q TIMES {1`000} over {3`600} TIMES V TIMES sqrt {{101.3+P _{g}} over {101.3} TIMES {P _{a} +P _{g}} over {101.3} TIMES {288} over {273+t _{g}} TIMES {d} over {d _{r}}}]

여기에서

[eqn: Q _{c}] : 총발열량으로(101.3 kPa, 15 ℃, 건조가스) 보정된 가스

소비량 (kW)

[eqn: Q _{}] : 15 ℃, 101.3 kPa 건조 기준가스의 총발열량 (MJ/㎥)

[eqn: V] : 습도, 온도 및 압력조건하에서 가스미터를 통해 측정되는

부피 가스량 (㎥/h)

[eqn: P _{g}] : 가스 미터에서의 가스 압력 (kPa)

[eqn: P _{a}] : 시험을 실시하였을 때의 대기압 (kPa)

[eqn: t _{g}]  : 가스미터의 가스 온도 (℃)

[eqn: d]   : 시험가스의 밀도

[eqn: d _{r}]  : 기준가스의 밀도

(6) 습식가스메타기를 사용하는 경우에는 습도를 고려하여 가스밀도를 [eqn: d]에서 [eqn: d _{h}]로 변환하여 보정한다.

[eqn: d _{h} =` {d(P _{a} +P _{g} -P _{s} )+0.622P _{s}} over {P _{a} +P _{g}}]

여기에서 [eqn: P _{s}]는 포화수증기압을 뜻하며 아래와 같이 계산한다.

[eqn: P _{s} =10 ^{alpha }] ㎪ [eqn: LEFT ( 여기에서```` alpha ``=``7.203- {1``735.74} over {t _{g} +234} RIGHT )]

◦ 기준열량 변경으로 인해 가스소비량 계산식수정(KS B 8101 계산식 인용)

- 총발열량 기준이 0 ℃에서 15 ℃로 변경