현 행	개 정 (안)	개정사유
4.4.2.2.1 제품확인검사(전항목검사) 제품확인검사는 탱크가 각 검사항목별 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다. (1) 초저온 이외의 탱크 (1-1) ~ (1-3) <생략> (1-4) 용접부 기계적검사 용접부 기계적검사는 다음 사항에 적합한지 여부를 확인한다. (1-4-1) 탱크의 용접부 기계적시험은 각각의 길이이음매에 대하여 용접선이 길이 이음매와 동일한 선상에 있도록 가용접하여, 동일조건으로 계속 용접한 시험판(열처리를 하는 탱크는 열처리를 한 것에 한정한다)에서 채취한 시험편 1개에 대하여 이음매 인장시험, 안내(案內)굽힘시험, 측면굽힘시험(두께가 12 ㎜를 초과하는 탱크라도 관계있는 것에 한정한다)을 행한다. 다만, 동일탱크의 상이한 길이이음매 일지라도 그 용접을 동일조건으로 계속한 경우에는 이를 동일이음매로 볼 수 있다.	4.4.2.2.1 --------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ---------------------------- (1-1) ~ (1-3) <현행과 같음> (1-4) ------------------------ -------------------------------------------------------------------------------. (1-4-1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 측면굽힘시험(두께가 12 ㎜를 초과하는 것에 한정한다)을 행한다. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 측면굽힘시험 기준에 단서 문구 수정

KGS AC113(고압가스용 차량의 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사) 개정안 조문별 개정사유