KGS AC211(고압가스용 용접용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4.4.2.1.8 자분탐상검사등

(1) (생  략)

(2) 자분탐상시험은 다음에서 정한 방법으로 실시한다.

(2-1) 시험은 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분모양의 등급분류)에 따라 실시한다.

(2-2)~(3-2-3) (생  략)

4.4.2.1.8 자분탐상검사등

(1) (현행과 같음)

(2) -----------------------------------------------------------------------.

(2-1) ------- KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 자분 모양의 분류)---------------------------.

(2-2)~(3-2-3) (현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1)~(2-3-1-1) (생  략)

(2-3-1-2) 인장시험은 KS B 0802(금속재료 인장시험)에 따라 실시한다.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1)~(2-3-1-1) (현행과 같음)

(2-3-1-2) ----------- KS B 0802(금속 재료 인장 시험 방법)----------------.

ㅇ 오타 수정

(2-3-2) 충격시험

충격시험은 강제로 제조한 것 중 두께가 13 ㎜ 이상의 것(그 용기의 상용온도에서 취성파괴를 일으키지 아니하는 성질을 가지는 것을 제외한다)에 한정하여 용기에서 채취한 시험편에 대하여 다음기준에 따라 실시한다. 다만, 용기에서 채취함이 적당하지 아니한 용기는 용기로 가공하기 전의 재료에 대하여 실시하는 충격시험으로 이를 대신할 수 있다.

(2-3-2-1) 시험편의 모양 및 치수는 열처리 후의 시험용기 에서 축에 평행하게 3개를 채취하여 그림 4.4.2.2.1③에 나타낸 KS B 0809(금속재료 충격시험편)의 3호 시험편 또는 용기 재료에서 3개를 채취한 KS B 0809(금속재료 충격시험편)의 3호 시험편으로 한다. 다만, 시험편의 폭(절단부에 따른 치수)을 10 ㎜로 할 수 없을 때에는 6 ㎜ 또는 3 ㎜로 할 수 있으며, 채취한 시험편은 열처리를 하지 아니한다.

그림 4.4.2.2.1(2)② 제3호 시험편(KS B 0809)

(2-3-2) 충격시험

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2-3-2-1) -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

--- KS B 0809(금속 재료 충격 시험편)의 그림 2 a) U노치 시험편 ----------------------- KS B 0809(금속 재료 충격 시험

편)의 그림 2 a) U노치 시험편-----. -------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-----------------.

그림 4.4.2.2.1(2)② U노치 시험편(KS B 0809)

ㅇ KS B 0809 개정(2001.5.11)에 따른 충격시험편 인용기준 수정

- 3호 시험편을 U노치 시험편으로 변경

(2-3-2-2) 충격시험은 KS B 0810(금속재료 충격시험)에 따라 실시한다. 충격시험편의 폭을 6 ㎜ 또는 3 ㎜로 한 경우에는 그 시험편을 시험기에 부착했을 때 시험편 수평중심선의 높이가 폭 10 ㎜의 시험편을 사용한 경우와 같은 높이가 되도록 시험편을 유지한다.

(2-3-2-2)~(2-3-3-3) (생  략)

(2-3-2-2) -------- KS B 0810(금속 재료 충격 시험 방법)-----

-------------. ----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------.

(2-3-2-2)~(2-3-3-3) (현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

(2-3-5) 판정기준

(2-3-5-1) 재료검사에서 시료가 3.3에 따른 두께계산에 필요한 인장강도 또는 항복점 이상으로 표 4.4.2.2.1(2)②에서 정하는 용기 재료의 구분 및 시험의 합격기준의 구분에 따라 각각 같은 표에 정하는 수치가 되는 경우에는 그 시료는 재료시험에 적합한 것으로 하며, 그 재료시험에 적합한 시료인 용기가 속하는 조의 다른 용기 또는 그 재료시험에 합격한 시료인 재료가 속하는 조의 다른 재료로 가공된 용기는 재료시험에 적합한 것으로 본다.

표 4.4.2.2.1(2)② 재료검사 적합 판정기준

[비고]

1. 알루미늄합금 5052 및 5083은 각각 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄합금판 및 조)에서 정한 종류를 말한다.

2ㆍ3 (생  략)

(2-3-5) 판정기준

(2-3-5-1) -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------.

표 4.4.2.2.1(2)② 재료검사 적합 판정기준

[비고]

1. -------------------------------------------------- KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠)------------------------.

2ㆍ3 (현행과 같음)

ㅇ KS D 6701 개정(2012.11.26)에 따른 제목 수정

(2-5) 방사선투과검사

용기의 방사선투과검사는 다음의 기준에 따른다. 다만, 볼록면에 내압을 받는 경판을 동체에 필렛 용접한 경우에는 당해 용접부에 대하여 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험 방법 및 결함 자분모양의 등급분류)에 따라 자분탐상시험을 실시할 수 있으며, 자분탐상시험이 곤란한 경우에는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 침투지시모양의 분류)에 의한 침투탐상시험을 실시할 수 있다.

(2-5-1)~(2-5-1-1-5) (생  략)

(2-5) 방사선투과검사

------------------------------------------------------------------. -----------

-------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험 방법 및 결함 자분모양의 분류) ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------.

(2-5-1)~(2-5-1-1-5) (생  략)

ㅇ 오타 수정

(2-5-4) 내용적 500 L 이상 강제용기

(2-5-4-1) 검사방법은 (2-5-1-1)에 따른다.

(2-5-4-2) 적부판정은 KSB 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의등급분류방법)에 따라 실시한 결과 동 규격의 분류방법에 따라 2급 이상의 등급으로 분류된 것을 적합한 것으로 하고, 그 용기가 속하는 조의 다른 용기는 그 시험에 적합한 것으로 본다. 다만, 방사선투과검사에 적합한 경우에도 인장강도의 규격치가 568.4 N/㎟ 이상인 탄소강판을 사용한 용기 및 인장강도에 관계없이 판 두께가 25 ㎜ 이상인 탄소강판을 사용한 용기에 대해서는 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험 방법 및 결함 자분모양의 등급분류) 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 따른 탐상시험을 열처리 후에 실시하여, 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없는 것으로 한다.

(2-5-4) 내용적 500 L 이상 강제용기

(2-5-4-1) -----------------------------------------.

(2-5-4-2) -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------. -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

--------- KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험 방법 및 자분모양의 분류) --------- KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류) -----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------.

ㅇ 오타 수정

ㅇ 오타 수정

(2-5-5) 내용적 500 L 이상 알루미늄합금제 용기

(2-5-5-1) 검사방법은 (2-5-2-1)에 따른다.

(2-5-5-2) 판정기준은 (2-5-2-2)에 따른다. 다만, 방사선투과검사에 합격한 경우에도 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 따른 탐상시험을 실시하여 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

(2-5-5) 내용적 500 L 이상 알루미늄합금제 용기

(2-5-5-1) -----------------------------------------.

(2-5-5-2) -----------------------------------------------. -----------------

---------------------------- KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류) ---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------.

ㅇ 오타 수정

(2-5-6) 내용적 500 L 이상 오스테나이트계 스테인레스강제용기

(2-5-6-1) 검사방법은 (2-5-3-1)에 따른다.

(2-5-6-2) 판정기준은 (2-5-3-2)에 따른다. 다만, 방사선투과검사에 적합한 경우에도 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 따른 탐상시험을 실시하여 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

(2-5-6) 내용적 500 L 이상 오스테나이트계 스테인레스강제용기

(2-5-6-1) ------------------------------------------.

(2-5-6-2) ------------------------------------------. ----------------------

-------------------------------------------------- KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류) ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------.

ㅇ 오타 수정

부록 B 용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(7) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관

부록 B 용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(7) 【종합】	-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------. 가) ---------------------------------------- 나) --------------------------------------------- -------------------------- 다) ------------------ KS Q ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관

ㅇ KS AISO/IEC 10725에서 KS Q ISO/IEC 17025로 변경(2006.11.22)