KGS AC216(고압가스용 재충전금지 용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.12.3 제품표시

3.12.3.1 (생  략)

3.12.3.2 용기 외면의 보기 쉬운 곳에 다음에 열거하는 주의사항을 기재한다.

(1) “재충전금지용기”, “최초충전기한 ○○년 ○○월”

(2)∼(5) (생  략)

3.12.3 제품표시

3.12.3.1 (현행과 같음)

3.12.3.2 ----------------------------------------------------------- -----------------------------------.

(1) --------------------------, “충전기한 ○○년 ○○월”

(2)∼(5) (현행과 같음)

ㅇ 재충전금지용기는 1회 충전만 가능한 용기이므로 오해 유발 문구 수정

부록 A 용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(7) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관

부록 A 용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(7) 【종합】	-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------. 가) ---------------------------------------- 나) ----------------------------------------------------------------------- 다) ------------ KS Q ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관

ㅇ KS AISO/IEC 10725에서 KS Q ISO/IEC 17025로 변경(2006.11.22)