KGS AC218(고압가스용 이음매없는용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.2.1.2 내용적 5 L 이상 125 L 미만인 용기 또는 카트리지 용기 5.2.1.2.1 외관검사 용기의 내면 및 외면은 용기의 사용상 지장이 있는 부식ㆍ금ㆍ주름 등이 없고, 용기에 도색 및 표시가 되어 있는 것을 적합으로 하며, 세부적인 사항은 다음에 따른다. (1) 시험방법 용기 외부는 측정기기 및 육안으로 관찰하고, 용기내부는 조명기구를 이용하여 육안으로 관찰한다. (1-1) 등급분류 외관검사 결과를 다음 표 5.2.1.2.1(1)①과 같이 4등급으로 분류한다. 다만, 카트리지용기는 법 제17조제2항제1호에 따른 첫 번째 및 두 번째 실시하는 재검사의 경우 외부 외관검사는 차량에 고정한 상태에서 검사 가능한 부분에 대하여 실시하되, 표 5.2.1.2.1(1)①에 따른 등급 분류결과 2급을 3급으로 분류하고, 5.2.1.2.1(1-2)에서 정한 계산두께 이하부터 결함으로 본다.	5.2.1.2 내용적 5 L 이상 125 L 미만인 용기 또는 카트리지 용기 5.2.1.2.1 외관검사 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) 시험방법 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1-1) 등급분류 외관검사 결과를 다음 표 5.2.1.2.1(1)①과 같이 4등급으로 분류하고, 등급분류 결과 4급에 해당하는 용기는 재검사에 불합격한 것으로 한다. -------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 재검사 불합격 대상 용기 명확화