KGS AC313(자동차냉매용 접합용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.3 두께 용기의 두께는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 0.125 ㎜ 이상이고 용기동판의 최대두께와 최소두께와의 차이는 평균두께의 20 % 이하로 한다.	3.3 두께 ----------------------------------------------------------------------------------------으로 한다.	ㅇ 용접용기 및 이음매없는용기와는 달리 자동차냉매용 접합용기의 동판은 두께(주로 0.2 ㎜)가 얇아 동 규정을 적용하는 데 어려움이 있으며, 국제 규격에도 두께 차를 명시하고 있지 않음.