KGS AC313(자동차냉매용 접합용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.9 도장

용기(내식성이 있는 것을 제외한다)에는 부식을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 부식방지조치를 한다.

3.9.1 (생  략)

3.9.2 나사연결부(도금 처리한 것은 제외한다)의 도막강도는 KS M ISO 1518(도료와 바니시-긁기시험)에 따라 시험하여 연필 긁기 저항성이 H 이상이 되도록 한다. 이 경우 시험편은 도료를 바른 후 120 시간 이상 건조한 원판으로부터 채취한 것으로 한다.

3.9 도장

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.9.1 (현행과 같음)

3.9.2 -------------------------------------------------------------------------

KS M ISO 1518-1(도료와 바니시-긁힘 저항성 측정 - 제1부 : 일정 하중 방법)--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------.

ㅇ KS M ISO 1518에서 KS M ISO1518-1로 변경(2012.12.18)

부록 A 용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(7) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관

부록 A 용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(7) 【종합】	-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------. 가) ---------------------------------------- 나) ----------------------------------------------------------------------- 다) ------------ KS Q ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관

ㅇ KS AISO/IEC 10725에서 KS Q ISO/IEC 17025로 변경(2006.11.22)