KGS FP217((저장식 수소자동차 충전의 시설·기술·검사기준)) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5 경과조치(해당없음) (신설)	1.5 경과조치 1.5.1 배관이 벽을 통과한 경우 보호관 설치에 대한 경과조치 <신설 13.8.16> 2.5.7.3.8에 따른 기준은 2013년 11월 16일부터 시행하며, 시행일 전에 설치된 배관은 이 기준에 적합한 것으로 본다.	ㅇ 2013년 8월 16일 개정 기준에 대한 경과 조치 부여(3개월)
2.5.7.3 배관 노출설치 충전시설에 설치하는 노출배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다. 2.5.7.3.1 ~ 2.5.7.3.7 (생략) <신설>	2.5.7.3 -------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.5.7.3.1 ~ 2.5.7.3.7 (현행과 같음) 2.5.7.3.8 배관이 건축물의 벽을 통과하는 부분에는 부식방지피복조치를 하고 보호관을 설치한다.	ㅇ 배관이 벽을 통과하는 부분에 보호관을 설치하고 부식방지피복조치하여 배관손상을 방지함.