KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현      행

개  정  안

개 정 사 유

1.8. 배관설치제한(내용 없음)

<신설>

1.8. 배관설치제한

1.8.1 건축물 기초밑 설치 제한

배관은 「건축법」 제2조제2호 따른 건축물의 기초밑에 설치하지 아니한다.

ㅇ현행 일반도시가스사업자 배관 기준을 준용해오던 기준을 별도로 명시

1.4 기준의 준용

이 기준에서 정하고 있지 아니하는 사항에 대해서는 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준)에 따른다.

2.5.3.2 배관 내진설계

배관등은 허용 지진강도에 따라 그 배관등의 기능 유지 및 누출 방지가 가능한 구조로 설계하기 위하여 KGS GC204(가스배관 내진설계 기준)에 따라 내진설계를 한다.

2.5.3.2 배관 내진설계

배관등(배관의 지지구조물 및 기초를 포함한다)은 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ배관의 지지구조물 및 기초도 내진설계를 하도록 하여 안전성을 향상하기 위함.

※KGS FS452에 따라 가열설비·계량설비·정압설비의 지지구조물 및 기초는 내진설계를 하도록 하고 있음.