KGS AA319(고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사·재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 규칙 별표 12 제4호나목에 따라  안전밸브가 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 안전밸브로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 안전밸브의 제조 및 검사방법을 그 안전밸브에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.2 안전밸브가 표 1.3.1.2에 따른 인정기준에 따라 당해 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대해서는 1.3.1.1에 따른 산업통상자원부장관의 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다.

인정기준	공인검사기관
ASME SEC.Ⅷ	ASME에 등록한 AIA (Authorized Inspection Agency)
PED(Presure Eqipment Directive)	EC(European Commission)에 등록한 공인검사기관 (Notified Body)
API, JIS	-
산업통상자원부장관이 인정하는 기준	산업통상자원부장관이 인정하는 검사기관

표 1.3.1.2 외국 안전밸브의 인정기준 및 공인검사기관

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------.

1.3.1.2 ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------.

인정기준	공인검사기관
ASME SEC.Ⅷ	<삭 제>
--------- ------ ------	------------------------------- ----------
------	-
------------------------	-------------------------

표 1.3.1.2 외국 안전밸브의 인정기준 및 공인검사기관

ㅇ ASME Sec.Ⅷ에서는 안전밸브에 대한 공인검사원(AI)의 제품검사를 요구하지 않고, CI(Certificated Indivisual)의 품질인정을 요구(UG-117 참조)

1.3.2 외국 안전밸브 제조등록기준

1.3.2.1 규칙 제9조의2제3항 단서에서 정한 “제조시설기준과 제조기술기준”이란 표 1.3.1.2에 따른 외국 탱크의 인정기준을 말한다.

1.3.2 외국 안전밸브 제조등록기준

1.3.2.1 ---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 외국 안전밸브-------------------------.

ㅇ 오타 수정

4.5.2 검사일부생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 안전밸브에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(다만, API 또는 JIS로 제조한 경우에는 등록 기준에 따른 제조자의 검사성적서로 할 수 있다)를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 안전밸브의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1) ~ (5) (생  략)

4.5.2 검사일부생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------(----, ASME SEC.Ⅷ(이 기준에 따른 합격표시를 한 경우로 한정한다.), API 또는 JIS 기준으로---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (5) (현행과 같음)

ㅇ 고압가스용 안전밸브를 ASME 기준으로 제조한 경우에는 이 기준에 따른 각인과 제조자가 발행한 검사성적서로 검사의 일부를 생략 받을 수 있도록 함.

- ASME 기준으로 안전밸브를 제조한 경우에는 검사를 담당하는 공인검사기관이 없음.

부록 A 안전밸브 제조업소의 품질시스템 운영에 관한 일반기준

1. ~ 4. (생 략)
5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(1) ~ (6) (생 략)
(7) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관
나ㆍ다 (생 략)
6. (생 략)

부록 A 안전밸브 제조업소의 품질시스템 운영에 관한 일반기준

1. ~ 4. (현행과 같음)
5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(1) ~ (6) (현행과 같음)
(7) 【종합】	------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ -----------------------------------. 가) ---------------------------------------- 나) ------------------------------------------------ -------------------------- 다) ------------------ KS Q ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관
나ㆍ다 (현행과 같음)
6. (현행과 같음)

ㅇ KS AISO/IEC 10725에서 KS Q ISO/IEC 17025로 변경(2006.11.22)