KGS AA431(도시가스 압력조정기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

표 3.2.1 압력조정기 각부의 재료

재료	규격번호 및 규격명	사용구분
		몸통	덮개	헤드 Head	오리 피스	밸브	스프링
강제	<내용 생략>
주물	<내용 생략>	<내용 생략>
	KS D 6001 황동주물	<내용 생략>
	KS D 6002 청동주물	<내용 생략>
	<내용 생략>	<내용 생략>

―――――――――――――――――――――

재료	규격번호 및 규격명	사용구분
		몸통	덮개	헤드 Head	오리 피스	밸브	스프링
강제	<현행과 같음>
주물	<현행과 같음>	<현행과 같음>
	KS D 6024 황동주물	<현행과 같음>
	KS D 6024 청동주물	<현행과 같음>
	<현행과 같음>	<현행과 같음>

○ 기존 KS규격 폐지로 대체규격 사용에 따른 명칭 수정

3.9.2.1 합격표시는 도시가스용 압력조정기와 정압기용 압력조정기를 다음과 같이 구분한다.

(1) 도시가스용 압력조정기는 바깥지름 5 ㎜의 각인(□)

(2) 정압기용 압력조정기는 바깥지름 10 ㎜의 각인(□)

3.9.2.1 합격표시는 도시가스용 압력조정기와 정압기용 압력조정기를 다음과 같이 구분한다.

(1) 도시가스용 압력조정기는 바깥지름 5 ㎜의 각인()

(2) 정압기용 압력조정기는 바깥지름 10 ㎜의 각인()

ㅇ 액법 시행규칙 개정(‘09.9.26)

- 국가인증통합마크(KC) 도입

부록 A 가스용품 제조업소 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<내용 생략>
(8) 【종합】 【주기】	제조업소는 1년에 2회 이상 설계단계검사 전체항목에 대한 검사를 실시하고 그 기록을 유지해야 하며 이 검사는 KS A 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A 17025 또는 같은 수준의 인정기관

――――――――――――――――――――――――――――――――――

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<현행과 같음>
(8) 【종합】 【주기】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― KS Q 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 가) ―――――――――――――――――――― 나) ―――――――――――――――――――――――――― 다) ―――――――― KS Q ISO IEC 17025 ―――

○ KS규격 변경으로 인한 명칭 수정