KGS AA433(정압기용 필터 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.9.2.1 합격표시는 바깥지름 7㎜의 각인(□)으로 한다.

3.9.2.1 합격표시는 바깥지름 7 ㎜의 각인()으로 한다.

ㅇ 액법 시행규칙 개정(‘09.9.26)

- 국가인증통합마크(KC) 도입

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<내용 생략>
(8) 【종합】 【주기】	제조업소는 1년에 2회 이상 설계단계검사 전체항목에 대한 검사를 실시하고 그 기록을 유지해야 하며 이 검사는 KS A 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A 17025 또는 같은 수준의 인정기관

부록 A 가스용품 제조업소 품질시스템 운영에 대한 일반기준

부록 A 가스용품 제조업소 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<현행과 같음>
(8) 【종합】 【주기】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――KS Q 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 가) ――――――――――― 나) ――――――――――――――――――――――― 다) ―――――――― KS Q ISO IEC 17025 ――――――

○ KS규격 변경으로 인한 명칭 수정