KGS AA913(고압가스용 실린더캐비닛 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2 재료 실린더캐비닛의 재료는 그 실린더캐비닛의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 3.2.1 실린더캐비닛을 구성하는 배관계(튜브와 피팅류) 및 압력계·유량계 등의 기기류(이하 “기기류”라 한다)에 사용하는 재료는 그 실린더캐비닛의 안전성을 확보하기 위하여 사용하는 가스의 종류·압력·온도 및 사용환경에 적절한 것으로 하되, 배관계의 재료는 다음과 같이 한다. 3.2.1.1 배관계의 재료 압력을 받는 배관계(이하 “내압부분”이라 한다)의 재료는 가스의 종류·압력·온도 및 사용환경에 따라 다음에서 정한 규격의 것 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 갖는 것을 사용한다. 3.2.1.1.1 (생 략) 3.2.1.1.2 형·판·대재 (1) ~ (8) (생 략) (9) KS D 3708(니켈 크롬강 강재) (10) KS D 3709(니켈 크롬 몰리브덴 강재) (11) KS D 3707(크롬 강재) (12) KS D 3711(크롬 몰리브덴강 강재) (13) KS D 3724(기계구조용 망간강 강재 및 망간크롬강 강재) (14) (생 략) (15) KS D 3705(열간 압연 스테인리스 강판) (16) KS D 3698(냉간압연 스테인리스 강판) (17) KS D 3699(열간압연 스테인리스 강대) (18) KS D 3700(냉간압연 스테인리스 강대) (19) ~ (25) (생 략) 3.2.1.1.3 (생 략) 3.2.1.1.4 주조품 (1) ~ (11) (생 략) (12) KS D 6002(청동주물) (13) (생 략) 3.2.1.1.5 (생 략)	3.2 재료 -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------. 3.2.1 ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------. 3.2.1.1 배관계의 재료 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------. 3.2.1.1.1 (현행과 같음) 3.2.1.1.2 형·판·대재 (1) ~ (8) (현행과 같음) (9) KS D 3867(기계구조용 합금강 강재) (10) <삭 제> (11) <삭 제> (12) <삭 제> (13) <삭 제> (14) (현행과 같음) (15) KS D 3705(열간 압연 스테인리스 강판 및 강대) (16) KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대) (17) <삭 제> (18) <삭 제> (19) ~ (25) (현행과 같음) 3.2.1.1.3 (현행과 같음) 3.2.1.1.4 주조품 (1) ~ (11) (현행과 같음) (12) KS D 6024(구리 및 구리합금 주물)․KS D 6025(구리합금 연속주조 주물) (13) (현행과 같음) 3.2.1.1.5 (현행과 같음)	ㅇ KS규격 폐지(2007.10.11)에 따른 대체표준으로 수정 ㅇ KS규격 폐지(1992.10.1)에 따른 대체표준으로 수정 ㅇ KS규격 폐지(2001.12.18)에 따른 대체표준으로 수정