KGS AB331(가스레인지 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 개정(안) 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
3.1 재료 3.1.1 ~ 3.1.2<내용생략> <신설> <신설> <신설> <신설> 3.2 구조 및 치수 3.2.1~3.2.13<내용생략> 3.2.14 레인지의 버너에는 과열방지장치를 부착할 수 있는 구조로 하고, 과열방지장치의 감열부는 시험용냄비에 추(분동)을 넣고 50 N 의 하중을 5분 이상 가한 후 이상이 없는 구조로 한다. <신설> 3.3 장치 3.3.1~3.3.3<내용생략> 3.3.4 그 밖의 장치 3.3.4.1 ~ 3.3.4.2 <내용생략> 3.4 성능 3.4.1~3.4.3<내용생략> 3.5 열처리(내용 없음) 3.6 표시 3.6.1 ~3.6.4<내용생략> 4. 검사기준 4.1 검사종류 4.1~4.2<내용생략> 4.3검사항목 4.3.1<내용생략> 4.3.2 제품에 대한 검사 4.3.2.1<내용생략> 4.3.2.2 생산단계검사 4.3.2.2.1 제품확인검사 (1) 정기품질검사 (11)~(17) <내용생략> (18) <신설> (2) 상시샘플검사 (21)~ (23) <내용생략>	3.1 재료 3.1.1 ~ 3.1.2<현행과 동일> 3.1.3 감열부는 500 ℃에서 용융되지 않는 내열성 재료로서, 다음 중 어느 하나에 적합한 재료로 한다. 3.1.3.1 금속재료로서 내식성이 있는 것 3.1.3.2 금속재료로서 표면에 내식성이 있는 표면처리를 한 것 3.1.3.3 3.1.3.1 또는 3.1.3.2와 같은 수준이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 것 3.2 구조 및 치수 3.2.1~3.2.13<현행과 동일> 3.2.14 레인지의 버너에는 과열방지장치를 부착할 수 있는 구조로 하고, 과열방지장치의 구조는 다음 기준에 따른 구조로 한다. 3.2.14.1 과열방지장치의 감열부(냄비에 직접 접촉하는 감열부만을 말하고, 3.2.14.1에 한한다)는 시험용냄비에 추(분동)을 넣고 50 N 의 하중을 5분 이상 가한 후 이상이 없는 구조로 한다. 3.2.14.2 감열부가 손상된 경우에 버너로의 가스 통로가 닫히고, 자동적으로 다시 열리지 않는 구조로 한다. 3.2.14.3 전자제어장치를 갖춘 것은 회로의 단락 또는 단선시 가스 통로가 닫히고, 자동적으로 다시 열리지 않는 구조로 한다. 3.2.14.4 전원을 사용하는 것은 공급 전원 차단시 가스 통로가 닫히고, 자동적으로 다시 열리지 않는 구조로 한다. 3.3 장치 3.3.1~3.3.3<현행과 동일> 3.3.4 그 밖의 장치 3.3.4.1 <현행과 동일> 3.3.4.2 ~ 3.3.4.2 <현행과 동일> 3.4 성능 3.4.1~3.4.3<현행과 동일> 3.5 열처리<현행과 동일> 3.6 표시 3.6.1 ~3.6.4<현행과 동일> 4. 검사기준 4.1 검사종류 4.1~4.2<현행과 동일> 4.3검사항목 4.3.1<현행과 동일> 4.3.2 제품에 대한 검사 4.3.2.1<현행과 동일> 4.3.2.2 생산단계검사 4.3.2.2.1 제품확인검사 (1) 정기품질검사 (11)~(17) <현행과 동일> (18) 3.4.3.7에 따른 과열방지장치 성능의 적합 여부 (2) 상시샘플검사 (21)~ (23) <현행과 동일>	ㅇ 가스레인지 과열방지장치의 기준통일 - 가스레인지 과열방지장치에 대한 KS기준과 정합화(KS B 8114 :2013) ㅇ 정기품질검사항목 추가 - 정기품질검사 항목에 과열방지장치 성능부분 추가