KGS AB331(가스레인지 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.1.1. <내용 생략>

표 3.1.1 내식성이 있는 금속 재료

재료	내식성 금속재료의 규격
<내용 생략>	<내용 생략>
스테인리스강재	KS D 3534, KS D 3535, KS D 3536, KS D 3537, KS D 3698, KS D 3702, KS D 3705, KS D 3706
동 및 동합금	KS C 3101, KS C 102, KS C 5101, KS D 5201, KS D 5301, KS D 5545

3.1.1. <현행과 동일>

--------------------

재료	내식성 금속재료의 규격
<현행과 동일>	<현행과 동일>
스테인리스강재	KS D 3534, KS D 3535, KS D 3536, KS D 3576, KS D 3698, KS D 3702, KS D 3705, KS D 3706
동 및 동합금	KS C 3101, KS C 3102, KS D 5101, KS D 5201, KS D 5301, KS D 5545

○ KS규격명 오자로 인한 수정

3.2.10

<내용 생략>

<비고>

1. ⓐ 부분은 각을 낸다.

2. ⓑ 부분에 홈을 내고 홈 부분을 빨갛게 칠한다.

3. 보강을 위하여 끼우는 부분에 R을 주는 것도 좋다.

4. 허용차의 지정이 없는 치수 허용차는 KS B 0412의 거친급 에 따른다. 다만, R치수 및 ( )안에 치수는 참고치로 한다.

3.2.10

<내용 생략>

<비고>

1. ----------------------.

2. -------------------------------------------------------------------- .

3. -------------------------------------------------------------------- .

4. 허용차의 지정이 없는 치수 허용차는 KS B ISO 2768-1의 거친급 에 따른다. 다만, R치수 및 ( )안에 치수는 참고치로 한다.

○ 기존 KS규격 폐지로 대체규격 사용에 따른 명칭 수정 `

부록 A 가스용품 제조업소 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<내용 생략>
(8) 【종합】 【주기】	제조업소는 1년에 2회 이상 설계단계검사 전체항목에 대한 검사를 실시하고 그 기록을 유지해야 하며 이 검사는 KS A 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A 17025 또는 같은 수준의 인정기관

――――――――――――――――――――――――――――――――――

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<현행과 같음>
(8) 【종합】 【주기】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――KS Q 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 가) ―――――――――――――――――――― 나) ―――――――――――――――――――――――― 다) ―――――――― KS Q ISO IEC 17025 ――――――

○ KS규격 변경으로 인한 명칭 수정

부록 C 가스레인지 시험방법

C7. 통상온도상승 시험

<내용 생략>

<비고>

1. 나무대 및 나무벽의 재료는 한국산업규격에 적합한 것, 또는 이와 동등한 것으로 충분히 건조된 5∼7개 합판을 사용하고, 나무대의 표면은 바니시로 마무리하고, 나무벽의 표면은 광택이 없는 검정 페인트로 마무리한다.

2. 나무벽 및 나무대의 크기는 기기에 대하여 충분한 크기로 한다.

3. 열전대는 나무대 및 나무벽에 10 cm 이내의 등간격으로 묻으며, 통과한 열전대선을 1 cm 정도 노출시킨다.

4. 열전대의 절연 부위를 스테이플로 고정하고, 열전대의 접합점은 검정색 무광 처리한 방사열 투과성 점착 테이프 3종(KS A 1525) 표면과 접촉시킨다.

5. 열전대의 종류는 T타입(동ㆍ콘스탄탄{CㆍC})으로 소선 지름은 0.65 mm로 한다.

부록 C -------------------------

C7. ---------------

<현행과 동일>

<비고>

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2. --------------------------------------------------------------------------------------------- .

3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .

4. 열전대의 절연 부위를 스테이플로 고정하고, 열전대의 접합점은 검정색 무광 처리한 방사열 투과성 점착 테이프 3종(KS T 1055) 표면과 접촉시킨다.

5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .

○ KS규격 변경으로 인한 명칭 수정