KGS AB334(가스밥솥 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.1.1. <내용 생략>

표 3.1.1 내식성이 있는 금속 재료

재료	내식성 금속재료의 규격
<내용 생략>	<내용 생략>
스테인리스강재	KS D 3534, KS D 3535, KS D 3536, KS D 3537, KS D 3698, KS D 3702, KS D 3705, KS D 3706
동 및 동합금	KS C 3101, KS C 102, KS C 5101, KS D 5201, KS D 5301, KS D 5545

3.1.1. <현행과 동일>

--------------------

재료	내식성 금속재료의 규격
<현행과 동일>	<현행과 동일>
스테인리스강재	KS D 3534, KS D 3535, KS D 3536, KS D 3576, KS D 3698, KS D 3702, KS D 3705, KS D 3706
동 및 동합금	KS C 3101, KS C 3102, KS D 5101, KS D 5201, KS D 5301, KS D 5545

○ KS규격명 오자로 인한 수정

부록 A 가스용품 제조업소 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<내용 생략>
(8) 【종합】 【주기】	제조업소는 1년에 2회 이상 설계단계검사 전체항목에 대한 검사를 실시하고 그 기록을 유지해야 하며 이 검사는 KS A 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A 17025 또는 같은 수준의 인정기관

――――――――――――――――――――――――――――――――――

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<현행과 같음>
(8) 【종합】 【주기】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――KS Q 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 가) ―――――――――――――――――――― 나) ―――――――――――――――――――――――― 다) ―――――――― KS Q ISO IEC 17025 ――――――

○ KS규격 변경으로 인한 명칭 수정