KGS AC211(고압가스용 용접용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.6 경과조치 1.6.1 액화석유가스용 강제용기 검사에 관한 경과조치 4.3.2.1(8), 4.3.2.1(9) 및 4.3.2.2.1(6)에 따른 기준은 2014년 7월 1일부터 시행한다. <단서 신설>	1.6 경과조치 1.6.1 액화석유가스용 강제용기 검사에 관한 경과조치 --------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 2014년 12월 20일까지 제조된 용기에 대해서는 4.3.2.2.1(6)에 따른 기준을 적용하지 않을 수 있다.	ㅇ 신규검사항목 신설에 따른 준비기간 마련을 위한 경과조치 개정