KGS AC211(고압가스용 용접용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 (생략)

1.3.1.2 용기가 표 1.3.1.2에 따른 인정기준에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다.<단서 신설>

표 1.3.1.2 외국용기의 인정기준 및 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
DOT	DOT인증기관
TPED(Transportable Pressure Equipment Directive)	EC(European Commission)에 등록된 공인검사기관 (Notified Body)
고압가스보안법	경제산업성 원자력안전· 보안원, 고압가스보안협회
산업통상자원부장관이 인정하는 규격	산업통상자원부장관이 인정하는 검사기관

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 (현행과 같음)

1.3.1.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 단, 액화석유가스용 강제용기는 압력반복검사 및 파열검사를 실시하여야 한다.

표 1.3.1.2 ----------------------------------------------

인정기준	공인검사기관
-----	----------
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------
------------	---------------------- ----------------------
--------------------------	-----------------------------

ㅇ 국내용기와 외국용기와의 역차별 해소

-  외국기준으로 제조되는 용기 에 대해 압력반복검사 및 파열검사를 실시하도록 함

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

1.3.2.1 규칙 제9조의2제3항 단서에서 정한 “제조시설기준과 제조기술기준”이란 표 1.3.1.2에 따른 외국 용기의 인정기준을 말한다. <후단 신설>

1.3.2.2 「고압가스 안전관리법 시행령 」 제5조의2제2항 제2호에 따라  표 1.3.1.2의 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 것으로 한다.

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

1.3.2.1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 액화석유가스 강제용기는 압력반복검사 및 파열검사에 대한 제조시설기준과 제조기술기준을 준수하여야 한다.

1.3.2.2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 외국 수입용기에 대하여  압력반복검사 및 파열검사를 위한 시설기준을 준수하도록 함

3.12.2.1 표시방법

3.12.2.1.1 가연성가스 및 독성가스 용기

(1) 가연성가스 및 독성가스는 각각 다음과 같이 표시한다.

<가연성가스>      <독성가스>

(2) 액화석유가스용용기 중 부탄가스를 충전하는 용기는 부탄가스임을 표시한다.

(3) 그 밖의 가스에는 가스 명칭 하단에 용도(“절단용”,“자동차용”등)를 표시한다.

3.12.2.1.2 ~ 3.12.2.1.3 <생략>

3.12.2.2 문자의 색상 및 크기

3.12.2.2.1 <생략>

3.12.2.2.2 문자 크기

용기에 사용하는 문자 크기는 가스의 용도에 따라 그림 3.12.2.2.2①과 3.12.2.2.2②와 같이 하되, 3.12.2.1.1(3)및 3.12.2.1.2(2)에 따른 용도 표시의 문자 크기는 그림 3.12.2.2.2②를 준용한다. 다만, 내용적 20L 미만 용기의 문자 및 그림의 크기는 각각 10㎜ 이상 및 50㎜ × 50㎜로 할 수 있다.

산소           액화염소             LPG

그림 3.12.2.2.2① 일반·공업용 가스용기 문자 크기

3.12.2.1 ----------

3.12.2.1.1 ---------------------------------------

(1) 가연성가스(액화석유가스용은 제외한다) 및 독성가스는 각각 다음과 같이 표시한다.

<가연성가스>      <독성가스>

(2) -----------------------------------------------------------------------------------------

------------.

(3) -----------------------------------------------------------------------------------------

------------.

3.12.2.1.2 ~ 3.12.2.1.3 <현행과 같음>

3.12.2.2 ---------------------

3.12.2.2.1 <현행과 같음>

3.12.2.2.2 ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

산소           액화염소            LPG

그림 3.12.2.2.2① 일반·공업용 가스용기 문자 크기

ㅇ 시행규칙 개정에 따른 개정

ㅇ 시행규칙 개정에 따른 개정

(불꽃표시 삭제)

4.5 그 밖의 기준

4.5.1 수입품 검사(내용 없음)

4.5.2 검사일부 생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1) 재료검사

(2) 용접 적정성검사

(3) 비파괴검사

(4) 내압검사. 다만, 내압검사일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시

(5) 기밀검사. 다만, 기밀검사일로부터 3년 이상 경과 시는 시험실시

<신 설>

4.5 그 밖의 기준

4.5.1 수입품 검사(내용 없음)

4.5.2 검사일부 생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ------------------

(2) -----------------------------

(3) ---------------

(4) ---------------------------------------------------------------------------------------

(5) ------------------------------------------------------------------------------------------

(6)파열검사. 다만, 파열검사일로부터 3년 이상 경과 시는 시험실시

ㅇ 용기 검사의 일부 생략 항목에 파열검사를 추가함