KGS AC217(고압가스용 용접용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.2.1.3 액화석유가스용기 5.2.1.3.1 외관검사 (1) 검사방법 용기 외부는 측정기기 및 육안으로 관찰하고, 용기내부는 조명기구를 이용하여 육안으로 관찰한다. (2) 판정방법 검사대상 용기는 다음을 확인하고, 표 5.2.1.3.1(2)에 따라 외관검사 결과를 4등급으로 분류한다. 등급분류결과4급에 해당하는 용기는 재검사에 불합격한 것으로 한다. (2-1) 용기의 내면 및 외면은 용기의 사용상 지장이 있는 부식·금·주름 등이 없는 것으로 한다. (2-2) (생 략) (2-3) (생 략) 5.2.1.3.2 ~ 5.2.1.3.5 (생 략) <신설>	5.2.1.3 액화석유가스용기 5.2.1.3.1 외관검사 (1) 검사방법 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2) 판정방법 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (2-1) 용기의 외면은 용기의 사용상 지장이 있는 부식·흠·우그러짐 등이 없는 것으로 한다. 용기의 내면은 용기의 사용상 지장이 있는 부식·금·주름 등이 없는 것으로 하며 용기의 검사 및 사용에 지장을 주는 이물질(유분, 쇼트볼 등)을 진공흡입설비로 제거하여야 한다. (2-2) (현행과 같음) (2-3) (현행과 같음) 5.2.1.3.2 ~ 5.2.1.3.5 (현행과 같음) 5.2.1.3.6 수직도 검사 용기의 기울기를 확인하여 용기전도 등으로 인한 안전상 위해가 없다고 판단될 경우 적합 처리한다.	ㅇ 용기 내부의 이물질(유지류, 쇼트볼 등)을 제거하지 않아 용기도장·건조공정 및 기밀시험 공정 시 사고발생 위험 상존 ㅇ 유통용기 안전성 강화 - 용기가 넘어져 발생하는 안전사고 예방을 위해 ‘수직도 검사’ 신설
5.3 합격표시 5.3.1 가스종류 표시 재검사에 합격한 용기에 대하여는 도색을 하고 다음 기준에 따라 가스종류를 표시한다. 5.3.1.1 문자 색상 용기에 사용하는 문자의 색상은 다음과 같이 한다. 표 5.3.1.1 <생략> 5.3.1.2 문자의 크기 용기에 사용하는 문자의 크기, 의료용 띠의 표시방법은 다음 그림과 같이 한다. 다만, 내용적 20L 미만 용기의 문자 및 그림의 크기는 각각 10㎜ 이상 및 50㎜ × 50㎜로 할 수 있다. 산소 액화염소 아세틸렌 LPG 그림 5.3.1.2① 일반·공업용 용기	5.3 ---------- 5.3.1 ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 5.3.1.1 ----------------- ---------------------------------------------------------------. 표 5.3.1.1 <생략> 5.3.1.2 ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 산소 액화염소 아세틸렌 LPG 그림 5.3.1.2① 일반·공업용 용기	ㅇ 시행규칙 개정에 따른 개정 (LPG용기 불꽃표시 삭제)