KGS AC218(고압가스용 이음매없는 용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.3 합격표시 5.3.1 가스종류 표시 재검사에 합격한 용기에 대하여는 도색을 하고 다음 기준에 따라 가스종류를 표시한다. 5.3.1.1 문자 색상 용기에 사용하는 문자의 색상은 다음과 같이 한다. 표 5.3.1.1 <생략> 5.3.1.2 문자의 크기 용기에 사용하는 문자의 크기, 의료용 띠의 표시방법은 다음 그림과 같이 한다. 다만, 내용적 20L 미만 용기의 문자 및 그림의 크기는 각각 10㎜ 이상 및 50㎜ × 50㎜로 할 수 있다. 산소 액화염소 LPG 그림 5.3.1.2① 일반·공업용 용기	5.3 -------------- 5.3.1 ----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 5.3.1.1 -------------- ------------------------------------------------------------------------. 표 5.3.1.1 <생략> 5.3.1.2 ----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 산소 액화염소 LPG 그림 5.3.1.2① 일반·공업용 용기	ㅇ 시행규칙 개정에 따른 개정 (LPG용기 불꽃표시 삭제)