KGS AC413(액화석유가스용 복합재료용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.12 도색 및 표시 3.12.2 가스종류 표시 3.12.2.1 ~ 3.12.2.2 <생략> 3.12.2.3 용기에 사용하는 문자 및 그림의 크기의 표시방법은 그림 3.12.2.3과 같이 한다. 다만, 내용적 20L 미만 용기의 문자 및 그림의 크기는 각각 10㎜이상 및 50㎜ × 50㎜로 할 수 있다. 그림 3.12.2.3 액화석유가스용 복합재료용기 문자 및 그림의 크기	3.12 ---------------- 3.12.2 ------------------ 3.12.2.1 ~ 3.12.2.2 <생략> 3.12.2.3 ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 그림 3.12.2.3 액화석유가스용 복합재료용기 문자 및 그림의 크기	ㅇ 시행규칙 개정에 따른 개정 (용기 불꽃표시 삭제)