KGS AC415(액화석유가스용 라이너없는 복합재료용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
기준명 액화석유가스용 라이너없는 복합재료용기 재검사 기준(Re-inspection Code for Linerless Composite Cylinders for LPGas)	기준명 ------------------------------- 복합재료용기 ------------------------ (------------------------------------------ Composite Cylinders --------------)	ㅇ LPG용 복합재료용기의 재검사 적용범위 확대에 따른 기준명 수정
1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」 (이하 ‘법“ 이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기 중 액화석유가스용 라이너없는 복합재료용기(탄소섬유·아라미드섬유·유리섬유 또는 이들의 혼합물을 수지매트릭스에 함침시켜 필라멘트로 감은 2개의 동체를 결함시킨 형태의 용기로서 내용적이 450 L 이하인 것을 말한다. 이하 ”용기“라 한다)의 재검사 기준에 대하여 적용한다.	1.1 적용범위 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------내용적이 0.5 L~450 L 인 액화석유가스용 복합재료용기(-------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 또는 비금속라이너에 수지 매트릭스와 섬유를 원주방향 및 길이방향으로 감아 제조한 용기를 말한다. ------------------------------)-----------------	ㅇ LPG용 복합재료용기의 재검사 적용범위 확대 - 현행 재검사 기준에 라이너 있는 복합재료용기를 포함시킴
부록 액화석유가스용 라이너없는 복합재료용기 재검사 기준 Gas cylinders of Composite periodic requalification - Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders without liner for LPG	부록 -----------------복합재료용기 --------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------composite gas cylinders -----------------
1. 적용범위 이 기준은 라이너 없는 액화석유가스용 복합재료용기의 재검사 및 시험에 관한 요건을 규정한다. 이 규격에서 적용하는 용기는 내용적 0.5 L~450 L이다. [비고] 실질적인 측면에서 내용적 0.5 L 이하의 용기에도 적용이 가능하다.	1. 적용범위 --------------------------------액화석유가스용 복합재료용기-- ---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 용어의 정의 3.1~3.5 (생 략) <신 설> 3.6 식별 라벨 3.7 사용 연한 <신 설> <신 설> 3.8 보호케이스 3.9 수리 3.10 수지 매트릭스 3.11 부적합 용기 3.12 복합재료적층부 3.13 로빙	3. 용어의 정의 3.1~3.5 (현행과 같음) 3.6 라이너 있는 복합재료용기 비금속 라이너에 수지 매트릭스와 섬유를 원주방향 및 길이방향으로 감아 제조한 용기를 말한다. 3.7 ------------- 3.8 ------------- 3.9 라이너 비금속 용기로 제조되어 가스를 보관하고 가스 압력을 섬유에 전달하는 복합재료용기의 내부부분을 말한다. 3.10 비금속 라이너 열가소성, 열경화성 또는 탄성중합체 소재로 제작된 라이너를 말한다. 3.11 ---------------- 3.12 -------- 3.13 ------------------- 3.14 -------------- 3.15 -------------------- 3.16 ----------	ㅇ LPG용 복합재료용기의 재검사 적용범위 확대에 따른 용어의 정의 추가 - 라이너 있는 복합재료용기와 관련된 용어의 정의를 포함시킴