KGS FP113(고압가스 냉동제조의 시설․기술․검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

부록 C

구분	재료의 종류	최저사용온도
1 ~3	(생 략)	(생 략)
4	KS D 3710 탄소강단강품에 적합한 재료 KS D 4122 압력용기용탄소강단강품에 적합한 재료 KS D 4123 고온 압력용기용 합금강단강품에 적합한 재료 KS D 4124 압력용기용조질형합금강단강품에 적합한 재료	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도
5~6	(생 략)	(생 략)

부록 C

구분	재료의 종류	최저사용온도
1 ~3	(현행과 같음)	(현행과 같음)
4	-------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- KS D 4123 압력 용기용 합금강단강품에 적합한 재료 <삭 제>	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도
5~6	(현행과 같음)	(현행과 같음)

ㅇ KS규격 폐지(2008.5.6)에 따른 대체표준으로 수정