KGS FP216(제조식 수소자동차 충전의 시설․기술․검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.2.1.4.2 표준관입시험(標準貫入試驗)은 KS F 2318(스플릿 배럴 샘플러에 의한 현장관입시험 및 시료채취방법)을 이용하여 N값을 구한다.	2.2.1.4.2 ----------------------------------------- KS F 2307(표준 관입 시험 방법)-------------------------------------------------- -------------------------------.	ㅇ KS규격 폐지(2002.10.21)에 따른 대체표준으로 수정
3.1.2.1.3 저장탱크 침하상태에 따른 조치 저장탱크의 침하상태에 따라 다음과 같이 안전조치를 한다. (1)~(2-2) (생 략) (2-2-1) KS D 0123(철강재료의 자분탐상시험방법 및 결함자분 모양의 등급분류)에 따른 자분탐상시험 (2-2-2)~(2-4) (생 략)	3.1.2.1.3 저장탱크 침하상태에 따른 조치 -------------------------------------------------------------------------------. (1)~(2-2) (현행과 같음) (2-2-1) ----------0213(----------------------------------------------------- ----------------------------)--------------------------- (2-2-2)~(2-4) (현행과 같음)	ㅇ 오타 수정