KGS FP217(저장식 수소자동차 충전의 시설․기술․검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.2.1.4.2 표준관입시험(標準貫入試驗)은 KS F 2318(스플릿 배럴 샘플러에 의한 현장관입시험 및 시료채취방법)을 이용하여 N값을 구한다.	2.2.1.4.2 ----------------------------------------- KS F 2307(표준 관입 시험 방법)-------------------------------------------------- -------------------------------.	ㅇ KS규격 폐지(2002.10.21)에 따른 대체표준으로 수정