KGS FP653(고정식 압축도시가스 이동식충전차량 충전의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.2.3.2 앵커보울트, 너트, 평와셔 및 앵커스트랩의 재료는 그 사용온도에 따라 다음 규격에 적합한 것 또는 이들과 동등 이상의 강도를 갖는 것 중 적당한 것으로 한다. (1) ~ (8) <내용생략> (9) KS D 3711(크롬·몰리브덴강 강재)	2.2.3.2 앵커보울트, 너트, 평와셔 및 앵커스트랩의 재료는 그 사용온도에 따라 다음 규격에 적합한 것 또는 이들과 동등 이상의 강도를 갖는 것 중 적당한 것으로 한다. (1) ~ (8) <현행과 같음> (9) KS D 3867(기계구조용 합금강 강재)	○ 기존 KS규격 변경 및 폐지로 인한 대체규격 개정
3.1.2.1.3 저장탱크 침하상태에 따른 조치 저장탱크의 침하상태에 따라 다음과 같이 안전조치를 한다. (1) ~ (2-2) <생략> (2-2-1) KS D 0123(철강재료의 자분탐상시험방법 및 결함자분 모양의 등급분류)에 따른 자분탐상시험	3.1.2.1.3 저장탱크 침하상태에 따른 조치 저장탱크의 침하상태에 따라 다음과 같이 안전조치를 한다. (1) ~ (2-2) <현행과 같음> (2-2-1) KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 자분 모양의 분류)ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ	○ 오타로 인한 단순 개정