KGS FS112(배관에 의한 고압가스판매의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.1.2 보호시설과의 거리 고압가스용기의 보관실 중 그 보관할 수 있는 고압가스의 용적이 300 ㎥(액화가스는 3톤)를 넘는 보관실은 그 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설을 제외한다)까지 유지하여야 할 거리는 표 2.1.2에서 정한 거리 이상으로 한다.	2.1.2 ---------------- 고압가스의 저장설비 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 저장설비는-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 배관 판매시설의 보호시설과 안전거리 기준 적용 시설 대상을 용기의 보관실에서 저장설비로 명확히 함.