KGS FS112(배관에 의한 고압가스 판매의 시설․기술․검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.2.3.2 앵커보울트·너트·평와셔 및 앵커스트랩의 재료는 그 사용온도에 따라 다음 규격에 적합한 것 또는 이들과 동등 이상의 강도를 갖는 것 중 적당한 것으로 한다. (1)~(8) (생 략) (9) KS D 3711(크롬·몰리브덴강 강재) (10) (생 략)	2.2.3.2 --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------. (1)~(8) (현행과 같음) (9) KS D 3867(기계구조용 합금강 강재) (10) (현행과 같음)	ㅇ 기존 KS규격 변경 및 폐지로 인한 대체규격 개정
2.5.8.2.2 사업소 밖의 배관 매몰설치 사업소 외에 매몰 설치하는 배관은 다음 기준에 따라 설치한다. (1)~(4-3-5) (생 략) (4-3-6) KS D 4402(진동 및 전압 철근 콘크리트관) (4-3-7) KS D 4403(원심력 철근 콘크리트관) (5)~(8) (생 략)	2.5.8.2.2 사업소 밖의 배관 매몰설치 ---------------------------------------------------------------------------------------. (1)~(4-3-5) (현행과 같음) (4-3-6) -- F ----(---------------------------------------) (4-3-7) -- F ----(----------------------------) (5)~(8) (현행과 같음)	ㅇ 오타 수정 ㅇ 오타 수정
3.1.2.1.2 저장탱크 침하상태에 따른 조치 저장탱크의 침하상태에 따라 다음과 같이 안전조치를 한다. (1)~(2-2) (생 략) (2-2-1) KS D 0123(철강재료의 자분탐상시험방법 및 결함자분 모양의 등급분류)에 따른 자분탐상시험 (2-2-2)~(2-4) (생 략)	3.1.2.1.2 저장탱크 침하상태에 따른 조치 -------------------------------------------------------------------------------. (1)~(2-2) (현행과 같음) (2-2-1) ----------0213(----------------------------------------------------- ----------------------------)--------------------------- (2-2-2)~(2-4) (현행과 같음)	ㅇ 오타 수정