KGS FU212(특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.9.5 중화·이송설비 설치 독성가스의 저장설비에는 가스가 누출된 때에 이를 흡수 또는 중화할 수 있는 장치를 설치한다.<단서신설>	2.9.5 ------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------한다. 다만, 중화조치가 불가능한 독성가스의 경우에는 중화설비를 설치하지 않을 수 있다.	ㅇ 모노실란 등의 자기발화성 가스의 경우 누출된 즉시 발화하므로, 중화조치에 의한 처리가 사실상 불가능하여 중화설비 설치를 제외