KGS AA313(과류차단형 액화석유가스용 용기밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1. 일반사항 1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스안전관리법」(이하 “법” 이라 한다) 제3조제2호의 규정에 의한 용기에 부착되는 부속품 중 내용적 40 L 이상 50 L 이하의 액화석유가스용기에 부착되는 것으로서 규정량 이상의 가스가 흐르는 경우에 가스공급을 자동적으로 차단하는 과류차단기구를 내장한 용기밸브(이하 “용기밸브” 라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.	1. ------------ 1.1 -------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 고법 시행규칙 개정 내용 반영 - 용기밸브를 부착하여야 하는 적용대상 확대