KGS AA319(고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사·재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2.1.3 KS B 6733(압력용기 기반규격)의 부속서 5에 규정하는 맬리어블 주조품 및 덕타일철 주조품은 포스겐, 시안화수소 등 독성가스(허용농도가 TLV-TWA 기준 1 ppm 이하인 것을 말한다)에 사용되는 안전밸브 및 이 것 이외의 가스로서 설정압력이 2.1 ㎫을 초과하는 안전밸브와 유체의 온도가 -5 ℃ 미만 또는 350 ℃를 초과하는 안전밸브의 내압부에 사용해서는 안 된다.	3.2.1.3 KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설‧기술‧검사 기준) 부록 J에서 규정하는 덕타일 철주조품 및 맬리어블 철주조품------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 폐지된 KS표준을 인용표준(KGS Code 부록)으로 변경