KGS AA535(가스용 금속플렉시블호스 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신 설>

1.4.13 “금속플렉시블호스용 가스켓”(이하 “가스켓”이라 한다)이란 기밀성능 향상 등을 위해 플렉시블튜브와 이음쇠 접촉면 사이에 넣거나 부착하는 부속품을 말한다.

ㅇ 기준을 명확하게 하기 위해 “금속플렉시블호스용 가스켓” 정의 신설

3.2.5 <신 설> 배관용호스 가스켓의 재료는 KS L 5406(조인트시트) 또는 표3.8.1.1②의 내가스 성능을 만족시키는 합성 고무 또는 사용상 이와 같은 수준 이상의 품질을 가지는 것으로 한다.

3.2.5 연소기용호스 가스켓의 재료는 내식성이 있는 도체금속으로 하며, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..

ㅇ 연소기용호스 가스켓의 재질을 규정하여 가스켓 사용에 대한 기준 명확화

표 3.8.1.1① 연소기용호스 성능

성능시험항목	시험조건	성능
기밀 성능	0.02MPa, 1분간, 공기압	누출이 없을 것
	<이하 생략>

표 3.8.1.1① ------------------------

--------------	---------	----
---------	-----------------------	--------------------. 이 경우 가스켓이 있는 호스는 가스켓을 부착하거나 탈착한 상태에서도 기밀시험 결과 모두 누출이 없을 것
	<이하생략>

ㅇ 가스켓을 부착하는 제품의 경우, 가스켓을 탈착한 상태에서도 기밀을 유지토록 성능기준을 강화하여 제품 품질 향상을 도모하고 국제기준(CSA 6.10)에 정합화

표 3.8.1.1③ 주요 시험조건

<표 생략>

[비고] 유량성능 시험에서 길이에 따른 압력차는 튜브의 길이가 660 ㎜인 경우에는 압력차를 0.05 kPa로 하고, 튜브의 길이가 660 ㎜ 이상인 경우에는 다음 식으로 산출한 압력으로 한다.

표 3.8.1.1③ ------------------------

<표 생략>

[비고] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 초과 -----------------------------------------------------------------.

ㅇ 오타 수정

3.9.1.3 이음쇠

3.9.1.3 배관용호스 이음쇠

ㅇ 해석상 오류가 발생할 수 있는 문구 수정