KGS AB336(이동식부탄연소기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 4 제10호 및 별표 7 제4호차목에 따른 연소기 중 액화부탄가스가 충전된 접합용기 또는 용접용기를 사용하는 이동식부탄연소기(이하 “연소기”라 한다) 제조의 시설․기술․검사 기준에 대하여 적용한다.

1.1. ------------

1.1.1 -------------------------------------

------------------------------------------별표 3-------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경 반영

1.2.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제27조의2제1항에 따라 「고압가스 안전관리법」 제33조의2에 따른 가스기술기준위원회의 심의․의결(안건번호 제0000-0호, 0000년 00월 00일)을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인(산업통상자원부 공고 제0000-000호, 0000년 00월 00일)을 받은 것으로 법 제27조의2제1항에 따른 상세기준으로서의 효력을 가진다.

1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 법 제27조의2제4항에 따라 규칙 별표 7에 적합한 것으로 본다.

1.2.1 -------------------------------------

----------------------------------제45조--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제45조----------------------

---------------

1.2.2 ---------------------------------제45조----------------------------------------

--------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경 반영

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

규칙 제14조의2제3항 단서에서 정한 “외국의 제조관련 시설기준과 제조기술기준”이란 법 제27조의2의 규정에 의한 상세기준을 말한다.

1.3.2 ------------------------

-------제17조-----------------------------

------------------------------------------제45조----------------------------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경 반영

1.6 경과조치(해당 없음)

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

1.6 경과조치

1.6.1 3.2.2.4의 개정 규정은 승인일(2015년11월4일)로부터 1년이 경과한 날부터 시행한다.

1.6.2 3.2.2.11의 개정 규정은 승인일(2015년11월4일)로부터  6개월이 경과한 날부터 시행한다.

1.6.3 3.3.4.3의 개정 규정은 승인일(2015년11월4일)로부터 2년이 경과한 날부터 시행한다.

1.6.4 3.4.3.4.1의 개정 규정은 승인일(2015년11월4일)로부터 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 2012년11월4일 이후에 설계단계검사를 받은 연소기는 승인일 이후 2년이 경과한 날부터 시행한다.

1.6.5 3.6.1(8), 3.6.4.5 및 3.6.4.6의 개정규정은 2016년1월1일부터 시행한다.

1.7 종류

(1) 카세트식 : 거버너가 부착된 연소기 안에 용기를 수평으로 장착시키는 구조

(2) 직결식 : 연소기에 접합용기 또는 최대 충전량이 3 ㎏ 이하인 용접용기를 직접 연결하는 구조

(3) 분리식 : 연소기에 접합용기 또는 최대 충전량이 20 ㎏ 이하인 용접용기를 호스 등으로 연결하는 구조

1.7 --------

(1) --------- :   -------------------------=

----------------------------------

(2) --------- : -------- 1 L 이하의 접합용기 --------------------------------------------

(3) --------- : ------- 1 L 이하의 접합용기 ---------------------------------------------

ㅇ ‘14.02.07부터 용접용기를 사용하는 이동식프로판연소기가 허용됨에 따라서 이동식부탄연소기(직결식, 분리식)의 사용용기 중 용접용기의 사용을 제한하고 접합용기만을 사용하도록 함.

- 이동식부탄연소기와 이동식프로판연소기의 용도를 명확히 구분하여 사용토록 함

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로메타·나사게이지 등 치수측정설비

(2) 표면온도계

(3) 일산화탄소 및 탄산가스측정기

2.2.1.1.2 필요한 경우 갖추어야 할 검사설비의 종류

(1) 액화석유가스액 또는 도시가스침적시험설비

(2) ~ (8) (생 략)

(9) 대기압계

(10) 전압조정기 및 소비전력측정설비

(11) 진동시험기

(12) 열효율측정설비

(13) 그 밖에 필요한 검사설비 및 기구

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

2.2.1.1.1 ----------------------------------

(1) ---------------------------------------

----------------

(2) 표면온도계 및 온도측정 설비

(3) ---------------------------

2.2.1.1.2 ----------------------------------

(1) --------------------------- 침적시험설비

(2) ~  (8) (현행과 같음)

(9) <삭 제>

(10) <삭 제>

(11) ------------------

(12) <삭 제>

(13) 소음측정설비

(14) 경사 전도 시험설비

(15) 강구 충격 시험 장치

(16) 항온조

(17) 무게측정설비

(18) 인장시험설비

(19) 내구성시험설비

(20) 그 밖에 필요한 검사설비 및 기구

ㅇ 이동식부탄연소기 검사설비를 검토하여 필요한 경우 갖추어야 할 검사설비 중 불필요한 장비는 삭제하고, 필요한 장비는 추가적으로 신설함

- 다만, 20번 항목의 검사설비는 (13)에서 (20)으로 번호를 변경한 사항임

3.1 재료

3.1.6 연소기의 용기연결부와 용기연결부 주위의 전면판·콕·점화유닛은 난연재료로 한다.

3.1 ---

3.1.6 ------------------------------------- 전면판·콕은 ----------------

ㅇ 이동식부탄연소기의 점화방식은 대부분 압전방식이며, 압전점화에 따른 불꽃점화 시 플라스틱 난연재료에서 발생할 수 있는 발암물질에 대한 안전성을 확보하기 위해 점화유닛에 대한 난연재료 사용 제한을 완화

3.2 구조 및 치수

3.2.1 공통사항

3.2.1.1 연소기는 용기와 직결되지 아니한 구조로 한다. 다만, 야외용으로서 가스 최대 충전량이 3 ㎏ 이하 용기를 사용하는 것은 용기와 직결되는 구조로 할 수 있다.

3.2.1.2 ∼ 3.2.1.3 (생략)

3.2.1.4 삼발이위에 49 N의 하중을 5분 간 가하였을 때 변형이 없는 것으로 한다. 다만, 난로 및 등화용 연소기는 그러하지 아니하다.

3.2.1.5 ∼ 3.2.1.6 (생략)

3.2.1.7 난로 및 등화용 연소기는 내용적 1 L 이하의 접합용기를 사용할 수 있는 구조로 한다. 다만, 연소기에 야외용임을 명확히 표시한 것은 그러하지 아니하다.

3.2.1.8 ∼ 3.2.1.10 (생략)

<신 설>

3.2 ----------------

3.2.1 -------------

3.2.1.1 <삭 제>

3.2.1.2 ∼ 3.2.1.3 (현행과 같음)

3.2.1.4 온도상승 시험 직후  삼발이 위에  49 N(조리용 카세트식의 경우 150 N)의 하중을 1시간 가하였을 때 ---------------------------------------

3.2.1.5 ∼ 3.2.1.6 (현행과 같음)

3.2.1.7 <삭 제>

3.2.1.8 ∼ 3.2.1.10 (현행과 같음)

3.2.1.11 연소기에 연결되는 용기의 수는 두개를 초과하지 않는 구조로 한다.

ㅇ 이동식부탄연소기의 사용용기가 1 L 이하의 접합용기만을 사용함에 따라 불필요하게 된 기준을 삭제 함

ㅇ  중량물에 의한 비틀림현상 등 연소기의 기본적인 안전성을 확보하기 위해 관련 기준을 개정

- 과대조리기기(중량물)를 자주 사용하는  연소기기에  열영향에 대한 하중시험을 강화

※ 34호 냄비에 물을 2/3가량 채울 경우 하중이 15 kg 임

ㅇ 이동식부탄연소기의 사용용기가 1 L 이하의 접합용기만을 사용함에 따라 불필요하게 된 기준을 삭제 함

ㅇ 연소기 안전성을 확보하기 위하여  사용 용기수량 제한 기준을 신설

3.2.2 카세트식

3.2.2.4 용기 연결레버가 없는 것은 콕이 닫힌 상태에서 예비적 동작 없이는 열리지 아니하는 구조로 한다. 다만, 소화안전장치가 부착된 것은 그러하지 아니하다.

3.2.2.7 연소기에 용기를 연결할 때 용기 아랫부분을 스프링의 힘으로 직접 밀어서 연결하는 방법 또는 자석으로 연결하는 방법이 아닌 구조로 한다.

3.2.2.11 안전장치 작동은 외부 영향으로부터 방해 받지 않아야 한다.

<신 설>

<신 설>

3.2.2 ------------

3.2.2.4 연소기는 콕이 ------------------------

----------------------------

-------- 콕이 닫힌 상태에서 용기가 탈착되는 구조나 소화안전장치가 --------

3.2.2.7 ------------------------------------

------------------------------------ 방법이 아닌 구조로 한다.  다만,  자석으로 연결하는 연소기는 비자성 용기를 사용할 수 없음을 표시해야 한다.

3.2.2.11 안전장치 작동부(용기탈착 기계적 작동 장치)는 ----------------------

3.2.2.12 용기는  적정한 위치에서 어긋난 상태로 장착되었을 때  용기연결레버의 중앙에 150 N (밸브를 회전하여 장착하는 구조는 100 N·cm의 회전력)의 힘을 3 초 동안 가했을 때 장착되지 않는 구조로 한다.

3.2.2.13 2차 과압방지장치 중 플레어스텍식은 콕이 닫힌 상태에서 용기가 탈착되는 구조로 한다.

ㅇ 용기가 연결된 상태에서 다른 요인에 의해 밸브가 저절로 열리는 것을 방지하기 위하여 반드시 예비동작 또는 콕이 닫힌 상태에서 용기가 탈착되도록 하여 안전을 확보토록 함.

ㅇ 일본은  60%이상이 자석식으로 제조되고 있어, 이미 안전상 검증이 된 방식임. 따라서, 국내기업의 기술발전 향상과 안전확보를 위해 관련 기준을 신설함.  다만, 자석식의 카세트식일 경우에는 연소기표면에 비자성 용기는 사용할 수 없음을 표시토록하여 소비자의 혼란을 방지함

ㅇ 용기이탈식인 경우,  용기탈착 기계적 작동부에 대한 직접적인 외부 영향(모래, 이물질 끼임 등)에 의한 작동 불량을 방지하기 위해 관련 기준을 명확화 함

ㅇ 용기의 오장착 방지 또는 오장착에 의한 연소기 변형등에 따른 용기 체결부 누출을 방지하기 위하여 용기장착 기준을 명확히 함.( J I A  Ａ 0 0 7 - 0 8  카트리지 가스 스토브 적합성 검사 규정인용)

ㅇ 플레어스텍방식의 2차 과압방지장치는 용기장착 상태로 보관 시 여름철 외기온도 영향으로 1차 과압방지장치 작동압력보다 낮은 압력에서 릴리프의 작동으로 버너부로 가스 누출 우려가 있어 콕을 닫을 경우 용기가 자동 탈착하는 구조를 갖추도록 함.

3.2.4 분리식

3.2.4.3.7 연소기에 용기를 연결할 때 용기 아랫부분을 스프링의 힘으로 직접 밀어서 연결하는 방법이거나 자석으로 연결하는 방법이 아닌 구조로 한다.

3.2.4.5 용기로부터 연소기에 공급되는  가스는 기체의 상태이어야 한다. 다만, 내용적 1 L이하의 접합용기(카세트식 이동식부탄연소기용 용기 제외)를 사용하며 액상의 가스를 기화하는 기능을 가진 연소기는 제외한다.

<신 설>

3.2.4 -----------

3.2.4.3.7 -----------------------------------

------------------------------------방법이 아닌 구조로 한다. 다만,  자석으로 연결하는 연소기는  비자성 용기를 사용할 수 없음을 표시해야 한다.

3.2.4.5---------------------------------------------------------------- 카세트식 이동식부탄연소기용 용기 외의 용기를 사용하는 연소기로서 액상의 가스를 기화하는 기능을 가진 것은 제외한다.

3.2.4.6 연소기에 사용되는 호스의 양끝 부분은 나사식이나 피팅(fitting) 접속방법으로 연결하여 쉽게 분리할 수 없도록 한다.

ㅇ 일본은  60%이상이 자석식으로 제조되고 있어, 이미 안전상 검증이 된 방식임. 따라서, 국내기업의 기술발전 향상과 안전확보를 위해 관련 기준을 신설함.  다만, 자석식의 카세트식일 경우에는 연소기표면에 비자성 용기는 사용할 수 없음을 표시토록하여 소비자의 혼란을 방지함

ㅇ 이동식부탄연소기의 사용용기가 1 L 이하의 접합용기만을 사용하도록 됨에 따른 문구수정

ㅇ 분리식의 호스 접속방법 중 밴드에 의한 호스연결방식의 경우 장기 사용 시 헐거움 등에 의한 누설 우려가 있어 이에 대한 안전성을 확보하기 위하여 이동식프로판연소기의 구조부분을 인용하여 호스연결방식을 나사식이나 피팅방식으로 명확히 함

3.3 장치

3.3.4.2 과압방지장치

카세트식 연소기는 용기내부의 압력이 0.50 ㎫ 이상 0.70 ㎫ 이하일 때 용기가 자동으로 이탈되거나 가스유로가 자동으로 닫히는 안전장치를 갖춘다. 이 경우 가스유로가 자동으로 닫히는 구조의 것은 복귀조작으로만 가스유로가 열리는 것으로 하고,  이때 안전장치의 작동시험은 압축공기를 사용하여 실시하며, 용기에 압력을 가압하는 속도는 초당 (0.03~0.06) ㎫의 범위로 한다.

<신 설>

3.3 -------

3.3.4.2 1차 과압방지장치

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.4.3 2차 과압방지장치

조리용 카세트식 연소기(그릴은 제외한다)는 1차 과압방지장치가 작동하지 않을 경우 작동하는 다음과 같은 종류의 안전장치를 갖춘다.

(1) 외부방출식 : 1.3 ㎫ 이상 1.5 ㎫이하에서 용기내의 압력을 외부로 방출시키는 방식

(2) 가스 차단식 : 1차 과압방지장치 작동압력이상 0.9 ㎫이하의 압력에서 용기를 이탈시키거나 유로를 차단하는 방식

(3) 플레어스텍식 : 0.45 ㎫ 초과  1.3 ㎫ 이하에서 용기내의 가스를 버너로 방출시켜 연소하는 방식

ㅇ 최근 과열에 의한 가스사고의 증가에 따라 카세트식 이동식부탄연소기의 안전장치 중 1차 안전장치가 작동 또는 미작동후에도 계속 용기내의 압력요인이 발생했을 때를 대비하여 2차 과압방지장치를 기준을  의무화하여 열영향에 의한 사고를 예방하기 위함.

ㅇ 2차 과압방지장치를 신설하고, 그에 따른 종류를 분류함.

- 외부방출식:  1차과압방지장치가 작동하지 않아 계속 압력이 상승할 경우 용기가 변형되는 압력에서 압력을 외부로 방출 함.

- 가스차단식: 1차과압방지장치가 작동하지 않을 경우 용기이탈 또는 유로차단방식의 추가 안전장치부착 함.

- 플레어스텍식: 과압 발생 초기단계에서 1차과압방지장치 작동압력 이하에서 버너로 압력을 도피시키는 방식이며, 그럼에도 불구하고 압력이 계속 상승할 경우 1차과압방지장치가 작동하여 가스를 차단하나, 만일 1차 안전장치가 작동 하지 않을 경우 작동압력이상의 압력에서 버너로 압력을 방출시키는 방식

3.4 성능

3.4.1 제품 성능

3.4.1.1 내압 성능

<신 설>

3.4.1.3 내구 성능

3.4.1.3.6 안전장치는  2~20회/분 속도로 1 000회 반복조작시험 후 기밀시험에 적합하고 사용상 지장이 없는 것으로 한다. <단서 신설>

3.4.1.3.7 용기의 연결부(카세트식 연소기만을 말한다)는 용기장착 조작을 2~20회/분 속도로6 000회 반복조작시험 후 기밀시험에 적합하고 사용상 지장이 없는 것으로 한다.

<신 설>

3.4 --------

3.4.1 ------------

3.4.1.1 ------------

카세트식 연소기의 가버너는 입구쪽 1.3 ㎫, 출구쪽 0.3 ㎫ 이상으로 5분간 가한 후 누출, 변형 또는 파손이 없어야 한다. 다만, 용기가 이탈되는 구조의 안전장치를 갖춘 것은 그 안전장치가 작동되지 않도록 한 후 시험한다.

3.4.1.3 ------------

3.4.1.3.6 ----------------------------------

---------------------------------------------------------  다만, 2차과압방지 장치 중 안전장치 작동으로 그 기능을 상실하는 구조의 것은 제외한다.

3.4.1.3.7 용기의 연결부는 --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.1.7 카세트식 연소기의 염수분무성능

과압방지장치는  96시간 염수 분무시험을 한 후 공기중에 24시간 방치하고, 과압방지장치의 작동시험에 이상이 없는 것으로 한다. 다만, 그릴은 그러하지 아니한다.

ㅇ 조리용카세트식 연소기의 가버너에 대한 안전을 확보하기 위해 내압성능 시험 기준을 도입 함.

※ J I A  F014-92  카세트식 연소기용 주요부품 검사 규정, AA434 일반용액화석유가스압력조정기 검사규정 참고

ㅇ 2차안전장치 중 안전장치 작동으로 그 기능을 상실하는 구조의 것에 대해서는 내구성능 시험을 생략 함.

ㅇ 직결식, 분리식도 용기 연결 내구성 시험을 하도록 명시 함.

ㅇ 연소기가 부식 환경에 노출된 경우 과압안전장치의 원활한 작동을 위하여 염수분무성능시험을 도입하여 부식에 의한 압력안전장치의 품질향상을 하기 위함.

※가스안전 연구원 가스연소기 실증연구 결과 반영

3.4.3 작동 성능

3.4.3.2연소상태 성능

(생략)

표 3.4.3.2 연소상태 시험항목

항 목	성 능
(생략)	(현행과 같음)
이론건조연소가스중의CO농도	0.14 % 이하일 것.<후단 신설>

3.4.3.4.1 조리용 카세트식 연소기는 호칭크기 320 ㎜의 냄비를 올려놓고 1시간 이상 연속 사용한 후 용기의 표면온도가 40 ℃ 이하인 것으로  한다. 다만, 그릴은 그러하지 아니하다.

3.4.3.4.2 상용의 사용상태에서 온도와 실온과의 차이(용기표면은 측정부위의 온도)는 표 3.4.3.4.2에서 정한 온도상승 측정부위의 온도를 초과하지 아니하는 것으로 한다.

표 3.4.3.4.2 온승상승 측정부위

측 정 부 위	온도
건전지 표면	20 K
콕 손잡이 금속부분	25 K
콕 손잡이 비금속부분	35 K
손이 닿을 우려가 있는 부분(손잡이를 제외)	105 K
연소기의 아랫면, 옆면 및 뒷면의 나무벽 표면	65 K
콕 표면	50 K
점화유닛 표면	50 K
거버너 표면	35 K
용기의 표면	40 ℃

3.4.3 ------------

3.4.3.2 --------------

(현행과 같음)

표 3.4.3.2 --------------------

항 목	성 능
(현행과 같음)	(현행과 같음)
이론건조연소가스중의CO농도	0.14 % 이하일 것. 이 경우 용기는 충전량이 (50±5) % 질량의 가스가 충전되어있는 것을 사용한다

3.4.3.4.1 조리용 카세트식 연소기는 과대불판을 올려놓고 1시간 이상 연속 사용한 후 용기의 표면온도가 50℃ 이하인 것으로 한다. ------------- -------------------------------------.

3.4.3.4.2 ---------------------------- 용기의 표면온도는 40 ℃ 이하로 하고, 측정온도와 실온과의 차이는 --------------------

------------------------------------- 온도차이를 ------------------------

------------------.

표 3.4.3.4.2 ----------------

--------		온도차이
----		---
-----------		---
-----------		---
조작시 손이 ----- --(------)	금속제	65 K
	도자기제	80 K
	플라스틱제	100 K
----------------------		---
----		---
-------		---
----		---
<삭제>		<삭제>

ㅇ 연소성능 시험 중 이론건조연소가스중의 CO농도 측정 시 사용되는 용기의 충전량을 명확히 함.( J I A  Ａ 0 0 7 - 0 8  카트리지 가스 스토브 적합성 검사 규정인용)

ㅇ 과대불판 사용에 의한 사고 증가에 따라 연소기 사용 중 용기에 열 영향이 최소화 될 수 있는 구조로 제조될 수 있도록 하기 위함

※ 가스안전 연구원 가스연소기 실증연구 결과 반영

ㅇ 문구 수정

ㅇ 연소기 사용 중 손이 닿을 우려 부분에 대한 허용 온도기준이 높게 설정되어 있어 취급 중 사용자의 화상 우려가 있어 타 연소기 기준과 일치 시킴.

※ KGS Code AB 231 가스난방기  검사 규정인용)

※ 열전도 금속>도자기>플라스틱 순서이므로 금속제의 경우 다른 재료에 비해 온도가 낮아도 화상 위험이 큼.

3.6 표시

3.6.1 제품표시

(1)~(7) (생략)

<신 설>

3.6 ------

3.6.1 ------------

(1)~(7) (현행과 같음)

(8) 권장사용기간: 5년(조리용 카세트식 연소기에 한함)

ㅇ 조리용카세트식 연소기 평균 일일 사용 시간(2시간) 및 불판을 주로 사용하는 사용 환경에 따라 가버너 안전장치의 고착화 및 경화 등을 고려해 권장 사용 기간 5년으로 정하고 사용자에게 제품 사용기간에 대한 정보제공을 통해 노후제품 유통을 줄여 가스 사고를 예방하기 위함

※ 가스안전 연구원 가스연소기 실증연구 결과 반영

3.6.2 합격표시

연소기에는 법 제20조제2항에 따라 검사에 합격한 연소기라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 합격표시를 한다.

3.6.2 ----------

------------제39조------------------------

-------------------------------------------------------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경 반영

3.6.4.5 연소기에는 “난로 등 화기 옆에서 사용하여서는 아니 된다”는 내용과  조리용 카세트식 연소기는“용기 폭발 위험이 있으므로 용기덮개 위를 덮는 큰 조리기구를 사용하지 말것”이라는 주의사항을 연소기의 보기 쉬운 곳에 표시하며, 용기장착부의 덮개 상단면에 “과대불판 사용금지” 표시문구를 글자크기 7 ㎜×7 ㎜(가로×세로) 이상의 글자로서, 눈에 띄기 쉽고 지워지지 아니하도록 표시한다. 다만, 직결식과 분리식의 경우 글자크기는 제품의 특성에 맞도록 표시할 수 있다.

3.6.4.6 난방용이나 등화용으로 사용하는 연소기에는 “텐트, 자동차안 등 밀폐된 장소에서 사용하는 경우 일산화탄소 중독사고가 발생할 수 있습니다”라는 경고 문구를 보기 쉽고 지워지지 아니하도록 표시한다.

3.6.4.5 ------------- “연소기는 사용 후 용기를 분리하여 보관하고 난로 등 화기 옆에서 사용하여서는 아니된다”--------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6.4.6 ------------------------------------

-----------------------------------절대사용금지(산소결핍으로 일산화탄소 중독사고가 발생할 수 있습니다)” --------------------------

---------------------

ㅇ 사용자의 올바른 연소기 사용을 위하여 사용 후 용기를 분리하여 보관토록 하는 것과 텐트 등 밀폐공간에서 가스 사용에 따른 질식사고 등을 예방하기 위하여 밀폐공간 사용 금지를 연소기에 명확히 표시토록 함.

4.1.1 제조시설에 대한 검사

법 제18조제2항에 따라 연소기를 제조하고자 하는 자가 연소기 제조시설의 설치검사 또는 변경공사를 완공한 경우에는 제조시설에 대한 검사를 받아야 한다.

4.1.1 --------------------

----제36조--------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경 반영

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제20조제1항에 따라 연소기를 제조 또는 수입한 자가 연소기의 성능을 확인․유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.

4.1.2 --------------------

---제39조---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경 반영

나. 교육
(1) 【주기】	생산공정검사 또는 종합공정검사를 받고자하는 제조업소는 품질시스템의 운영을 위하여 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제19조제3항제1호에 따라 가스용품의 검사를 위탁받은 한국가스안전공사 또는 검사기관에서 실시하는 가스용품의 품질 및 안전관리 관련교육을 1인 이상 이수하여야 한다.
(2)	제조업소는 3년을 주기로 영 제19조제3항제1호에 따라 가스용품의 검사를 위탁받은 한국가스안전공사 또는 검사기관에서 실시하는 가스용품의 품질 및 안전관리에 관한 교육프로그램에 1인 이상 참가하여야 한다.

나. --------
(1) 【주기】	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제32조--------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2)	---------------------------------------제32조------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경 반영

【부록 B】 이동식부탄연소기 시험조건

【부록 B】 ------------------------------

항 목	조 건
시험실의 온도	시험실의 온도는 (20±15 ℃)으로 하고, 시험 중 온도의 변동은 ±5 K로 한다. <신 설>
(생략)	(생략)
(생략)	(생략)
<신 설>	<신 설>
※ (생략)

B1. 시험실 조건

B1. ---------------

---	----
--------------------	------------------------ (20±15) ℃ ---------------------------------------.다만 이상온도 상승시험 시 실험실온도는 (27.5 ± 2.5) ℃로 한다.
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
시험용기	시험 용기는 [eqn: (20+ _{0} ^{5} )]℃의 공기 중에 2 시간 이상 방치 한 것을 사용한다.
※ (현행과 같음)

ㅇ 한국의 여름철 평균기온을 참고하여 이상온도 상승 시험 시 실험실 온도를 규정 함.

ㅇ J I A  Ａ 0 0 7 - 0 8  카트리지 가스 스토브 적합성 검사 규정에 따른 시험용기기준 인용

<신 설>

B3. 시험용 과대불판 조건

재질	가로 길이 (mm)	세로 길이 (mm)	두께 (mm)	모서리 둥글기 (곡률반지름) (mm)
SS400	375	310	6	20
B3. 시험용 과대불판 규격
비고 1. 시험용 과대불판은 위에서 봤을 때 카세트식 연소기를 완전히 덮는 구조로 한다. 비고 2. 시험용 과대불판은 과대불판 사용 상태 시험 및 이상시 온도 상승 시험에 사용한다.

ㅇ 온도상승 성능시험을 위한 시험용 과대불판 조건 명시

※ 연구원 가스연소기 실증연구 결과 반영

ㅇ 과대불판 사용에 의한 사고 증가에 따라 기존 과대냄비에 의한 시험방법보다 한층 강화된 과대불판에 의한 시험방법으로 연소기 사용 중 용기에 열 영향이 최소화 될 수 있는 구조로 제조될 수 있도록 시험방법을 구체적으로 명시 함.

ㅇ 온도상승시험에 사용하는 종이테이프에 대한 기준을 명확히 함.

※KS B 8101 가스 연소 기기의 시험방법 인용

【부록 C】 이동식부탄연소기 시험방법

【부록 C】 ------------------------------

C7. 온도상승시험
이상온도상승시험	카세트식 연소기는 호칭크기 320 ㎜의 냄비를 올려 놓고 연소기를 통상온도상승시험의 그림과 같이 수평인 나무대 위에 물체의 옆면 및 뒷면을 나무벽에서 300 ㎜ 떨어지게 설치하여 1시간 연속 사용한 후 그림과 같이 용기의 가스가 기체상태인 부분표면(d가 최소인 표면)양끝 및 중앙부 온도의 산술평균{(a+b+c)/3}이 40 ℃이하인지를 확인한다. 이때 시험시작 냄비의 물무게는 5.5 kg으로 한다. 그림 C7①. 이상온도 상승시험
통상온도상승시험	(생략) <신 설>

C7. ---------------------------
-------------------------	조리용 카세트식 연소기는 과대불판을 올려 놓고 연소기를 통상 온도 상승시험의 그림C7①과 같이 수평인 나무대 위에 물체의 옆면 및 뒷면을 나무벽에서 300 ㎜ 떨어지게 설치하여 1시간 연속 사용 중 그림과 같이 용기의 가스가 액체 상태인 부분표면(용기 장착시 최하단의 표면) 양끝 최고온도의 산술평균{(a+b)/2}이 50 ℃이하인지를 확인한다. 다만 이 경우 양끝 최고온도의 산술평균가 50 ℃를 초과할 경우 즉시 시험을 중단한다. 그림 C7①. --------------------------
---------------	(현행과 같음) 4. 종이테이프 : 목벽의 열전대 접합점은 검정색 무광 처리한 방사열 투과성 점착 테이프 3종(KS A 1525) 표면과 접촉시킨다.