KGS AC116(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.3 합격표시 규칙 별표 25 제2호에 따라 재검사에 합격한 압력용기등에는 다음에 따라 합격표시를 한다. 5.3.1 재검사에 합격한 압력용기등에는 다음 (1)의 ""자 및 (3)부터 (5)까지의 사항을 각인한다. 다만, 재검사에 불합격되어 수리를 한 저장탱크의 경우에는 ""자의 각인과 함께 다음 (2)의 “R”자의 각인을 한다. (1) 크기: 6 ㎜×10 ㎜ (2) Ⓡ 원의 바깥지름 : 10 ㎜ <신 설> (3) 재검사기관의 명칭 또는 약호 (4) 재검사연월 (5) 충전하는 가스를 변경하고자 하는 가스의 명칭(충전하는 가스를 변경하고자 하는 경우에 한하며, 전회에 각인된 충전가스의 명칭은 두 줄의 평행선으로 지운다. 5.3.2 (생 략)	5.3 ------ ---------------------------------------------------. 5.3.1 -------------------------------(4)부터 (6)까지-------------------------------------------------------------------------하며, 매몰 저장탱크 또는 단열재가 피복된 저온 저장탱크의 외면 부식상태검사를 실시하여 합격한 경우에는 (3)의 “EA”자의 각인을 한다. (1) ------------ (2) -------------- (3) 크기: 10 ㎜×10 ㎜ EA (4) ---------------- (5) ------- (6) ------------------------------- --------------------------------------------------지운다) 5.3.2 (현행과 같음)	ㅇ 매몰 또는 단열재 피복 저장탱크는 15년이 경과된 시점에 외면의 부식상태를 확인토록 규정 - 외면부식상태검사의 실시여부를 쉽게 확인하기 위함. * 한국가스전문검사기관협회 건의사항