KGS AC211(고압가스용 용접용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.6 경과조치 1.6.1 액화석유가스용 강제용기 검사에 관한 경과조치 4.3.2.1(8), 4.3.2.1(9) 및 4.3.2.2.1(6)에 따른 기준은 2014년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 2014년12월20일까지 제조된 용기에 대해서는 4.3.2.2.1(6)에 따른 기준을 적용하지 않을 수 있다. <신 설>	1.6 경과조치 1.6.1 액화석유가스용 강제용기 검사에 관한 경과조치 1.6.1.1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.2 1.6.1.1의 단서규정에도 불구하고 2015년 12월20일까지 4.3.2.2.1(6)의 기준을 적용하지 않을 수 있다.	ㅇ KGS AC211 1.6.1(액화석유가스용 강제용기 검사에 관한 경과조치)의 준용내용을 추가로 신설(1.6.1.2)함에 따라 기존 기준의 항목번호 변경 ㅇ 파열검사 기준을 만족할 수 있는 재료 및 열처리 설비의 개선을 위해 경과조치 개정