KGS AC211(고압가스용 용접용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 (생 략)

1.3.1.2 용기가 표1.3.1.2의 인정규격에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 그 인정규격에 따라 검사를 실시할 수 있다. 단, 액화석유가스용 강제용기는 압력반복검사 및 파열검사를 실시하여야 한다.

표 1.3.1.2 외국용기의 인정기준 및 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
DOT	DOT인증기관
TPED(Transportable Pressure Equipment Directive) <신 설>	EC(European Commission)에 등록된 공인검사기관(Notified Body)
고압가스보안법	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회
산업통상자원부장관이 인정하는 기준	산업통상자원부장관이 인정하는 검사기관

1.3 ---------------------

1.3.1 ----------------------------

1.3.1.1 (현행과 같음)

1.3.1.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 1.3.1.2 -----------------------------------

------------------	-----------------------
-------	----------------
-------------------------------------------------------------------------- PED(Pressure Equipment Directive)	------------------------------------------------------------------------
-------------------------	-------------------- ----------------------------
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

ㅇ 유럽의 고압가스용 용접용기 제조등록 기준 명확화

6. 그 밖의 제조 및 검사기준

6.1 외국용기등 제조등록 면제

규칙 제9조의2 제1항제5호 및 규칙 별표 10 제4호나목에 따라 표 6.1과 같이 인정기준으로 제조하여 해당 공인검사기관의 검사를 받은 용기에 대하여는 외국용기등 제조등록을 면제한다.

표 6.1 국가별인정기준과 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
DOT	DOT인증기관
TPED(Transportable Pressure Equipment Directive) <신 설>	EC(European Commission)에 등록된 공인검사기관(Notified Body)
고압가스보안법	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회

6. -----------------------------------

6.1 --------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 6.1 ------------------------------------

-----------	------------------
-----------------	----------
----------------------------------------------------- PED(Pressure Equipment Directive)	-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------	------------------------------------------------

ㅇ 유럽의 고압가스용 용접용기 제조등록면제 인정기준 명확화

표 4.3.2.2.2(2) 공정확인심사와 종합품질관리체계심사의 심사항목

구분		판정기준	적용여부
			공정확인심사	종합품질관리체계심사
일반사항	조직	적정한 기술적·업무적 능력이 있는 조직 확보	o	o
		잠재적인 고장원인을 제품설계에 반영할 수 있는 연구 또는 개발조직 보유		o
	품질시스템	적정한 품질시스템 운영 및 운영성과 검토	o	o
	문서관리	적정한 문서관리 시스템 유지	o	o
	인적자원	품질에 영향을 주는 직원 적격성 유지 관리	o	o
	시설·장비	제품의 요구사항 및 품질관리에 적합한 시설 및 장비 확보	o	o
설계	설계·개발	제품의 요구사항에 적합한 설계 및 개발시스템 확보		o
		잠재적 고장영향분석, 신뢰성 평가 등을 통한 제품설계 증명 및 출력물 제공 결과		o
		설계·개발의 타당성 확인 및 변경 절차 운영		o
제조	구매	구매품에 대한 적정한 관리체계 유지	o	o
		공급자 평가의 구매정책 반영		o
	생산	제품의 요구사항에 적합한 생산공정 보유 및 실행증명	o	o
		공정승인합격판정기준 보유	o	o
		통계적 기법을 활용한 공정관리능력 증명		o
		관리계획서 및 작업지침서 운영		o
		예방 및 예측 보전, 생산치 공구 관리시스템 운영		o
		자재와 제품의 취급 및 보관시스템 운영	o	o
자체검사	검사방법 및 절차	제품적합성을 확보할 수 있는 검사방법 및 절차 유지	o	o
		계수값 데이터 샘플링에 대한 합격수준은 무결점 수준 유지		o
		측정 장치 결정 및 유효한 결과를 보장하기 위한 소급성 유지, 기록관리 등의 절차 유지	o	o
		측정시스템 분석 수행		o
		검사기관의 운영요건(ISO 17020)에 준하는 시스템의 운영		o
	시정 및 예방 조치	부적합 사항 관리 및 재발방지를 위한 예방조치 운영	o	o
	내부감사	시스템에 대한 문서화된 관리규정 유지	o	o
의무	합격표시	합격표시에 대한 문서화된 관리규정 유지	o	o
	교육	품질관리시스템 교육이수	o	o
	안전관리	제품불량사고 및 부적합 제품 유통 방지	o	o
그 밖의 사항		그 밖의 안전유지에 관한 사항	o	o

--		----	----
			------	------------
- - - -	--	--------------------------	o	o
		-----------------------------------------		o
	-----	--------------------------	o	o
	삭제	삭제	삭제	삭제
	----	-----------------------------	o	o
	----	----------------------------------	o	o
- -	----	-------------------------------		o
		----------------------------------------------		o
		--------------------------		o
- -	--	---------------------	o	o
		-----------------		o
	--	--------------------------------	o	o
		---------------	o	o
		---------------------		o
		-------------------		o
		------------------------------		o
		---------------------	o	o
- - - -	----------	-------------------------------	o	o
		-----------------------------------		o
		------------------------------------------	o	o
		------------		o
		삭제		삭제
	--- ------	----------------------------	o	o
	------	---------------------	o	o
- -	-----	---------------------	o	o
	삭제	삭제	삭제	삭제
	-----	---------------------	o	o
-------		------------------	o	o

표 4.3.2.2.2(2) ----------------------------

ㅇ 고압가스 제품의 생산․종합공정 검사에 참여하는 제조사가 확대될 수 있도록 심사항목 완화

부록 B 용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

1. 서문
	(생 략)
2. 일반사항
가. 조직
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
나. 품질시스템
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
<신 설>	<신 설>
다. 문서관리
(1)	품질시스템의 문서화는 다음 사항을 포함하여야 한다. (가) 품질방침 및 품질목표 (나) 품질매뉴얼 (다) 이 기준이 요구하는 문서화된 절차 및 기록
(2)	품질시스템에 필요한 문서는 관리되어야 하며 다음사항의 관리에 필요한 문서화된 절차가 수립되어 있어야 한다. (가) 문서의 승인, 검토, 갱신 및 재승인 (나) 문서의 식별(최신본, 외부출처 문서 등) 및 배포 관리 (다) 효력 상실 문서의 오사용 방지
(3)	기록은 품질시스템의 요구사항에 적합하다는 증거를 제공하기 위하여 작성되고 유지되어야 하며 기록의 식별, 보관, 보호, 검색, 보유기간 및 처분에 필요한 관리를 위하여 문서화된 절차가 수립되어야 한다.
라. 인적자원
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
마. 시설 및 장비
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
3. 설계
가. 설계 및 개발
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
4. 제조
가. 구매
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(3) 【종합】	공급자를 정기적으로 평가하고 그 평가 결과는 구매정책에 반영하여야 하며 이에 따라 공급자 관리방법은 달라져야 한다.
나. 생산
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(8) 【종합】	제조업소는 주요공정을 파악하고 기계/장비/치공구의 보전을 위한 자원을 제공해야 하며 효과적으로 계획된 총체적 예방보전 시스템을 개발하여야 한다. 시스템에는 다음사항을 포함하여야 한다. (가) 계획된 보전 활동 (나) 장비, 치공구 및 게이지의 포장 및 보전 (다) 주요 제조장비에 대한 교체용 부품의 가용성 (라) 보전 활동의 문서화, 평가 및 개선 (바) 생산, 수리 또는 폐기와 같은 상태를 규정한 식별
5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
나. 시정 및 예방조치
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
다. 내부감사
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
6. 의무
가. 합격표시
(생 략)	(생 략)
나. 교육
(1) 【주기】	생산공정검사 또는 종합공정검사를 받고자하는 제조업소는 품질시스템의 운영을 위하여 한국가스안전공사에서 실시하는 용기의 품질 및 안전관리 관련교육을 1인 이상 이수하여야 한다.
(2)	제조업소는 3년을 주기로 한국가스안전공사에서 실시하는 용기의 품질 및 안전관리에 관한 교육프로그램에 1인 이상 참가하여야 한다.
다. 안전관리
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)
라. 그 밖의 사항
(생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)

[비고]

1. 【종합】은 종합공정검사 대상에만 적용하는 기준

2. 【주기】는 검사주기에 따른 검사 시 적용하는 기준

3. 표시가 없는 조항은 생산공정검사 및 종합공정검사의 공통 기준

부록 B -------------------------------------

1. 서문
	(현행과 같음)
2. 일반사항
가. 조직
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
나. 품질시스템
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(4)	품질시스템에 필요한 문서는 관리되어야 하며 다음사항의 관리에 필요한 문서화된 절차가 수립되어 있어야 한다. (가) 문서의 승인, 검토, 갱신 및 재승인 (나) 문서의 식별(최신본, 외부출처 문서 등) 및 배포 관리 (다) 효력 상실 문서의 오사용 방지
<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
다. -----
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
라. -------
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
3. 설계
가. 설계 및 개발
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
4. 제조
가. 구매
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(3) 【종합】	--------------------------------------------------------------------
나. 생산
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(8) 【종합】	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (가) ---------- (나) ------------------- (다) ---------------------- (라) ----------------- (마) --------------------------
5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
나. 시정 및 예방조치
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
다. 내부감사
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
6. 의무
가. 합격표시
(현행과 같음)	(현행과 같음)
<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
나. ------
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
다. ---------
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)

[비고]

1. --------------------------

2. -----------------------------

3. ----------------------------------