KGS AC217(고압가스용 용접용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.2.1.2 아세틸렌용기 5.2.1.2.1 외관검사 (1) ~ (2) (생 략) 5.2.1.2.2 다공물질 충전검사 (1) ~ (2) (생 략) 5.2.1.2.3 안전장치 교체 용기 몸체에 부착된 안전장치인 가용전(105±5℃에서 작동)을 교체한다.	5.2.1.2 ------------------- 5.2.1.2.1 --------------- (1) ~ (2) (현행과 같음) 5.2.1.2.2 --------------------------- (1) ~ (2) (현행과 같음) 5.2.1.2.3 ------------------ 용기 몸체에 부착된 안전장치인 가용전(105±5℃에서 작동)은 분리하지 않고 검사하여 가용전에 이상(내려앉음, 찌그러짐, 마모, 손상 등)이 있는 경우에는 교체한다.	ㅇ 용기재검사 시 가용전에 대한 검사를 실시하여 계속 사용여부를 판정