KGS AC413(액화석유가스용 복합재료용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.1.2 제품에 대한 검사 용기 신규검사는 제조기술기준에의 적합여부에 대하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다. 4.1.2.1 설계단계검사 4.1.2.1.1 규칙 별표 10 제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받는다. (1) 용기 제조자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 제조하는 경우 (2) 용기 수입자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 수입하는 경우 (3) 공칭 바깥지름을 50% 초과 연장하여 변경하는 경우 (4) 내압시험압력을 60% 초과하여 증가시키는 경우. 다만, 용기가 설계 승인시의 내압시험압력보다 더 낮은 압력으로 사용되고 표시된 경우에는 신규설계 또는 설계변경으로 간주하지 않는다. (5) 복합재료 적층부의 두께를 5% 이상 초과하여 변경하는 경우 (6) 매트릭스재료(수지, 경화제, 촉진제)가 화학적으로 최초설계의 것과 다른 것 (7) 라이너의 제조 또는 설계 방법에서 다음과 같이 중요한 변경 사항이 있는 경우 (7-1) 라이너의 조성 또는 성분 제한값이 최초 설계 재료와 다른 경우 (7-2) 라이너의 재료 물성이 최초 설계 제한값을 벗어난 경우 <신 설>	4.1.2 ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.1 --------------------- 4.1.2.1.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) -------------------------------------------------------------------------------- (2) -------------------------------------------------------------------------------- (3) -------------------------------------------------------- (4) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (5) -------------------------------------------------------------------------------- (6) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (7) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (7-1) ------------------------------------------------------------------------------ (7-2) ----------------------------------------------------------------------------- (8) 내용적 30 L 이상 125 L 미만의 용기로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 3년이 지난 경우	ㅇ 고법 시행규칙 개정 내용 반영 - LPG용 용기의 품질향상을 위하여 설계단계검사를 정기적으로 실시