KGS AC415(액화석유가스용 복합재료용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
11. 최종 마무리 11.1 ~ 11.2 (생 략) 11.3 용기 밸브 부착 용기 밸브는 사용기간이 경과한 것은 적합한 밸브를 교체하여 부착하여야 한다. <단서 신설> 밸브는 적절한 밀봉 방법을 사용하여 부착하여야 하며 용기와 밸브의 적절한 밀봉과 용기넥에서 발생할 수 있는 과도한 응력을 방지하기 위해 적절한 토크로 조여야 한다. 조임 토크는 용기 제조자의 권고에 따라 나사산의 크기와 형태, 밸브의 재료 및 사용되는 밀봉 방법 등을 고려하여야 한다. 씰테이프 등의 재료는 충전되는 가스와 호환성이 있는 것만을 사용하여야 한다. 밸브 부착 이후 용기 및 밸브의 기밀성을 확인하고 진공설비로는 용기내부를 진공처리하여야 한다. 11.4 ∼ 11.8 (생 략)	11. ------------------- 11.1 ~ 11.2 (현행과 같음) 11.3 ------------------- ---------------------------------------------------------- 다만, 직결식 이동식프로판연소기를 연결할 수 있는 구조의 밸브를 부착하여서는 아니 된다.---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 11.4 ∼ 11.8 (현행과 같음)	ㅇ LPG용 복합재료용기에는 직결식 연소기를 사용하지 않도록 하기 위함.