KGS FP113(고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3.10 “불연재료”란 「건축법 시행령」 제2조제1항제10호에 따른 불연재료를 말한다.	1.3.10 ------------------------------------------------------ 제2조제10호--- ----------------------------------	ㅇ 인용법령 개정(「건축법 시행령」, 2008.10.29.)에 따른 문구수정
2.7.4.5.1 보호구의 종류와 수량 (1) 독성가스 종류에 따라 구비해야 할 보호구 종류는 다음과 같다. (1-1) 공기호흡기 또는 송기식마스크(전면형) (1-2) 격리식 방독마스크(농도에 따라 전면 고농도형·중농도형 또는 저농도형 등) (1-3) 보호장갑 및 보호장화(고무 또는 비닐제품) (1-4) 보호복(고무 또는 비닐제품) (2) 독성가스의 종류에 따라 구비해할 보호구 수량은 다음과 같다. (2-1) (1-1) 또는 (1-4)의 보호구는 긴급작업에 종사하는 작업원에게 적절하게 배부할 수 있는 수량에 예비개수를 더한 수량 또는 상시 작업에 종사하는 작업원 10인당 3개의 비율로 계산한 수량(3개미만인 경우 3개로 한다) 중 많은 쪽 수량 이상을 구비한다. (2-2) ~ (2-3) <내용 생략>	2.7.4.5.1 --------------------------------- (1) -------------------------------------------------------------------------------- ------. (1-1) ------------------------------------------------------- (1-2) 방독마스크--------------------------------------------------------------- ------------------------- (1-3) 안전장갑 및 안전화---------------------------------- (1-4) -------------------------------------- (2) ------------------------------------------------------------------------------- (2-1) -------및------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------- (2-2) ~ (2-3) <현행과 같음>	ㅇ 코드 간 정합화