현 행	개 정 (안)	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제1항에 따른 액화석유가스 충전사업 중 소형용기(내용적 1리터 미만의 용기를 말한다. 이하 같다)에 액화석유가스를 충전하여 공급하는 사업의 시설․기술․검사․정밀안전진단 및 안전성평가 기준에 대하여 적용한다.	1.1. ----------------- ---------------------------------------------------------------------제5조---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
1.2.1 이 기준은 법 제27조의2제2항에 따라 「고압가스 안전관리법」 제33조의2에 따른 가스기술기준위원회의 심의․의결(안건번호 제0000-0호, 0000년 00월 00일)을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인(산업통상자원부 공고 제0000-000호, 0000년 00월 00일)을 받은 것으로 법 제27조의2제1항에 따른 상세기준으로서의 효력을 가진다.	1.2.1 -----------------제45조-------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제45조-------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 법 제27조의2제4항에 따라 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제1호에 적합한 것으로 본다.	1.2.2 ----------------------------제45조--- ------------------------------------------------------------------별표 4------------- --------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
1.3.13.1 제1종 보호시설 (1) 다음 중 어느 하나에 해당하는 건축물[(1-4)의 경우에는 건축물 또는 공작물] (1-1) ~ (1-2) (생 략) (1-3) 「영유아보육법」에 따른 보육시설 (1-4) ~ (1-10) (생 략) (1-11) 「공중위생관리법」제2조제2호 및 제3호에 따른 숙박업 및 목욕장업의 시설 (1-12) ~ (1-13) (생 략) (2) (생 략) (3) 「건축법 시행령」별표 1 제5호 및 제28호에 따른 공연장․예식장․전시장 및 장례식장에 해당하는 건축물, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 3에 따라 산정된 수용인원이 300명 이상인 건축물 (4) ~ (5) (생 략)	1.3.13.1 ------------------ (1) --------------------------------------- -----------------------인공구조물-- (1-1) ~ (1-2) (현행과 같음) (1-3) ----------------------------어린이집 (1-4) ~ (1-10) (현행과 같음) (1-11)---------제2조제1항제2호-------------------- (1-12) ~ (1-13) (현행과 같음) (2) (현행과 같음) (3) -----------제5호가목․나목․라목 및 같은 표 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------별표 4-------------------------- ---------------- (4) ~ (5) (현행과 같음)	ㅇ 오류 수정
<신설>	1.5.19 자동차에 고정된 탱크 이입․충전장소의 중심의 경과조치 2015년 11월 4일(승인일) 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.1.4.3의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.	ㅇ 충전소의 탱크․이입충전장소 크기에 대한 규정에 대한 경과조치임.
1.6 용품사용제한 규칙 별표 3 제1호가목10)가)에 따라 충전시설에 설치하는 제품이 「고압가스 안전관리법」 및 법에 따른 검사대상에 해당하는 경우에는 그 검사에 합격한 것으로 한다.	1.6 ------------------ ------별표 4------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
2.1.4.3 자동차에 고정된 탱크 이입․충전장소의 중심(지면에 표시하는 정차위치의 중심)으로부터 사업소 경계까지 유지해야 할 거리는 24 m 이상으로 한다.	2.1.4.3 -------------------이입․충전장소(지면에 표시하는 정차위치 크기는 길이 13m 이상, 폭 3m 이상)의----------------------------- ----------------------------------------------------.	ㅇ ‘이입․충전장소’의 크기를 규정함. - 2.3.2.1.1 (1-1) 살수장치의 수량 규정하는 문구 인용함. - 현재 유통되는 최대용량(20톤) LPG탱크로리를 기준으로 함. 다임폴라특장 : 12,630X2,495[㎜] 신흥정공(주) : 12,620X2,495[㎜]
2.1.8 증․개축 거리기준 특례 규칙 별표 3 제1호가목1)바)에 따라 2.1.8.1에 맞게 충전시설의 저장설비 또는 가스설비의 위치변경․용량증가 또는 수량증가(충전기의 수량증가가 수반되지 아니해야 한다)를 하는 경우에는 2.1.1과 2.1.4에 불구하고, 2.1.8.2에 따른 안전거리를 적용할 수 있다.	2.1.8 --------------------------------- ----별표 4--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
2.1.8.1.5 안전성평가 결과에 맞게 저장설비 또는 가스설비의 위치변경․용량증가 또는 수량증가를 하려는 자는 규칙 제13조에 따른 기술검토서를 작성하는 때에 안전성평가 시 적용한 조건이 충족되도록 한다.	2.1.8.1.5 ---------------------------------- --------------------------------------------------------제15조---------------------- -----------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
2.1.8.1.6 한국가스안전공사는 법 제4조제1항제4호에 따른 기술검토, 법 제18조제1항 및 제2항에 따른 안전성확인 및 완성검사, 법 제19조제1항에 따른 정기검사를 하는 때에 안전성평가 시 적용한 조건이 충족되는지 확인하고, 충족되는 경우에 적합한 것으로 처리한다.	2.1.8.1.6 -----------------------제6조------ -----------------------제36조------------- --------------------------------제37조------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
2.1.10 도로 연결기준 규칙 별표 3 제1호가목1)사)에 따라 사업소의 부지는 그 한면 폭 8 m 이상의 도로에 접하도록 한다. <단서 신설>	2.1.10 ------------------------ -----별표 4-------------------------------- ----한면이------------------------------. --- 다만, 사업소 부지가 전용 진․출입로를 통해 폭 8 m 이상의 도로와 연결되는 경우에도 사업소 부지 한면이 도로에 접한 것으로 볼 수 있다.	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함. ㅇ 오류수정 ㅇ ‘도로에 접하는 경우’에 대한 사업소 부지가 폭 8 m 이상의 도로에 접하지 않았으나, ‘전용 진․출입로’ 통해 사업소 부지가 폭 8 m 이상의 도로와 연결되는 경우에도 도로에 접한 것으로 인정해주기 위한 단서조항임.
2.6.2.4 가스누출경보기의 설치개수 2.6.2.3에서 정한 장소에 설치할 경보기의 수는 다음과 같이 계산한다. (1) ~ (2) (생 략) <신설> 설비	2.6.2.4 -------------------- ------------------------------------------------------------ (1) ~ (2) (현행과 같음) (3) (1) 및 (2)에서 설비군을 형성하는 방법은 다음 중 어느 하나로 한다. (3-1) 그림 2.6.2.4①과 같이 각각의 설비마다 개별 설비군으로 형성하는 방법 설비 설비군 바닥면 둘레 = 2A+2B 그림 2.6.2.4① 개별설비마다 형성하는 방법 (3-2) 그림 2.6.2.4②과 같이 여러 개의 설비를 하나의 설비군으로 형성하는 방법 설비군 바닥면 둘레 = 실선부분 길이 그림 2.6.2.4② 여러 개의 설비를 한 개의 군으로 형성하는 방법	ㅇ 가스누출경보기 설치시 설비군을 형성하는 방법을 구체적으로 기술하여 설치나 검사시에 오해가 발생하지 않도록 내용을 추가함 - LPG시설검사업무처리지침 제3-21조 내용 추가하여 반영함. - 도시가스시설 코드 등 참조하여 반영함.
2.8.4.1 가스설비설치실과 충전용기보관실을 설치하는 경우에는 불연재료(창문이 아닌 부분에는 유리를 제외한 불연재료, 가스설비설치실의 지붕의 경우에는 가벼운 불연재료)를 사용하고, 가스설비설치실은 지상에 설치하며, 가스설비설치실․충전용기보관실 및 사무실 등 충전소 안의 건축물 외벽에 설치하는 모든 창은 다음 기준에 따른 유리로 한다. (1) ~ (4) (생 략) 2.8.4.1.1 기존 충전사업소의 유리를 보강하는 경우와 신규 충전사업소에서 가스설비 등과 접하지 않는 방향의 건축물 유리를 보강하는 경우에는 KSL 2016(창유리 필름:Adhhesive Film For Glazing) 중 제1종이나 제2종 제품 또는 공인시험기관의 시험 결과 이와 같은 수준 이상의 효과가 있다고 인정한 제품을 사용할 수 있다.	2.8.4.1 ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ~ (4) (현행과 같음) 2.8.4.1.1 2002년 7월 1일 이전에 허가받은 충전사업소----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ ‘기존 충전사업소’를 허가일 기준으로 규정함. - LPG충전시설검사업무처리지침(2001.4.10개정, 4.20 시행) 제28조 액법 시행규칙 별표3의 제1호나목(6)(다)의 규정에 의한 안전유리의 범위는 KSL 2002(강화유리 : Tempered Glass), KSL 2004(접합유리 : Laminated Glass), KSL 2006(망입유리 : Wire Glass), 또는 KSL 2016(창유리용 필름 : Adhesive Film For Glazings) 중 제1종 또는 제2종 제품으로 한다. - LPG충전시설검사업무처리지침(2002.6.18개정, 7.1시행) 제29조 ①규칙 별표3의 제1호나목(6)(다)의 규정에 의한 망입유리 또는 안전유리로 인정할 수 있는 것은 다음 각 호와 같다. 1. KSL 2002(강화유리 : Tempered Glass) 2. KSL 2004(접합유리 : Laminated Glass) 3. KSL 2006(망입유리 : Wire Glass) 4. KSL2016(창유리용 필름 : Adhesive Film For Glazing)중 제1종 또는 제2종 제품 또는 공인시험기관의 시험결과 이와 동등 이상의 효과 있다고 인전한 제품을 유리에 접착시킨 것. ②제1항제4호의 규정에 의한 제품은 기존 충전소의 유리를 보강하는 경우, 제12조제3항의 규정에 의하여 주유소 내 겸용 사무실의 유리를 보강하는 경우 또는 신설 충전소에서 가스설비 등과 접하지 않는 방향의 건물 유리를 보강할 경우에만 사용할 수 있다. ③규칙 별표 3의 제1호나목(6)(다)의 규저에 의한 망입유리 또는 안전유리는 충전소 내 건축물의 모든 유리(가스설비 등의 접촉 방향과 무관)에 대하여 설치하여야 한다. - 부칙(2002.6.18) 제1조[시행일] 이 지침은 2002년 7월 1일부터 시행한다. 제2조[경과조치] 이 지침 시행 전에 착공(설치) 되었거나, 기술검토 처리(신청 포함)된 시설의 검사 또는 기술검토는 종전의 규정에 의한다.
2.8.6 안정공급설비 설치 2.8.6.1 규칙 별표 3 제1호가목8)바)에 따라 충전능력에 맞는 수량의 용기전용운반자동차를 허가받은 사업소의 대표자(법인의 경우에는 법인) 명의로 확보하여야 하며, 용기전용운반자동차에는 사업소의 상호와 전화번호를 도색에 의하여 가로․세로 5cm 이상 크기의 문자로 표시한다. 다만, 액화석유가스 판매사업자에게만 액화석유가스를 공급하는 경우에는 1대 이상을 허가받은 사업소의 대표자(법인의 경우에는 법인) 명의로 확보한다.	2.8.6 --------------------------- 2.8.6.1 ------별표 4------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
3.3.6.1 과압안전장치 성능 안전밸브(액체의 열팽창으로 인한 배관의 파열방지용 안전밸브는 제외한다. 이하 3.3.6.1에서 같다) 중 압축기의 최종단에 설치한 것은 1년에 1회 이상, 그 밖의 안전밸브는 2년에 1회 이상 2.6.1에 따라 설치 시 설정되는 압력 이하의 압력에서 작동하도록 조정한다. 다만, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제4조에 따른 종합적안전관리대상자의 시설에 설치된 안전밸브의 조정 주기는 저장탱크 및 압력용기에 대한 재검사 주기로 한다.	3.3.6.1 --------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제14조--------- ---------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
4.1.5 정밀안전진단 정밀안전진단은 규칙 제32조에 따른 정밀안전진단 대상시설이 적절하게 유지관리되고 있는지 확인하기 위하여 분야별로 다음 진단 항목에 대하여 실시한다.	4.1.5 ---------------------- -------------------------제55조----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
4.1.6 안전성평가 안전성평가는 규칙 제32조에 따른 안전성평가 대상시설에 대하여 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술기준)에 따른 평가항목에 대하여 실시한다.	4.1.6 ---------------- -----------------------제55조------------- ---------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
4.2.4 안전성평가 안전성평가는 규칙 제32조에 따른 안전성평가 대상시설에 대하여 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술기준)에 따른 평가방법으로 실시한다.	4.2.4 --------------- ----------------------제55조-------------- -----------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
5.3 그 밖의 기준 5.3.1 임시저장시설을 설치하는 것은 규칙 제6조에 따른 변경허가 대상에서 제외되고, 한국가스안전공사의 기술검토 및 완성검사를 받은 후 사용한다.	5.3 -------------------- 5.3.1 ----------------------------제7조---- ------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.

KGS FP334(액화석유가스 소형용기충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유