KGS FP653(고정식 압축도시가스 이동식충전차량 충전의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.2.1.5.1 내압시험방법 (1) ~ (8) <내용 생략> <신설>	4.2.1.5.1 ----------------- (1) ~ (8) <현행과 같음> (9) 내압시험에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다.	ㅇ 도법 가스시설은 기밀·내압시험 준비 주체가 명시되어 있지 않아 완성·정기검사 시 검사신청인(시공자 또는 도시가스사)과 우리 공사간의 논란 발생 ㅇ 기밀·내압시험은 신청인이 필요시 가스 공급중지 안내 및 사전조치, 시험완료 후 퍼지 및 사후 누출점검이 수반되어, 신청인의 입회와 준비가 필수적임. ㅇ 또한, 기밀·내압시험에 신청인이 준비하는 액법*과 부합화가 필요함 ※ FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 4.2.2.2.2(4) 및 FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 4.2.2.4(4) - 내압 및 기밀시험 준비 : 내압 및 기밀시험에 필요한 조치는 검사 신청인이 한다.
4.2.1.5.3 기밀시험방법 (1) ~ (7) <내용 생략> <신설>	4.2.1.5.3 ---------------- (1) ~ (7) <현행과 같음> (8) 기밀시험 및 누출검사에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다.