KGS FU332(용기에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제6조제1항에 따른 액화석유가스 저장소 중 용기에 의한 액화석유가스 저장소의 시설․기술 및 검사 기준에 대하여 적용한다.	1.1. -------------- ---------------------------------------------------------- 제8조-------------------- -------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
1.2.1 이 기준은 법 제27조의2제2항에 따라 「고압가스 안전관리법」 제33조의2에 따른 가스기술기준위원회의 심의․의결(안건번호 제0000-0호, 0000년 00월 00일)을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인(산업통상자원부 공고 제0000-000호, 0000년 00월 00일)을 받은 것으로 법 제27조의2제1항에 따른 상세기준으로서의 효력을 가진다.	1.2.1 ---------------------제45조---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제45조---------------------------------- ---------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 법 제27조의2제4항에 따라 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 5 제3호에 적합한 것으로 본다.	1.2.2 -------------------------------제45조---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
1.3.8.1 제1종 보호시설 (1) 다음 중 어느 하나에 해당하는 건축물[(1-4)의 경우에는 건축물 또는 공작물] (1-1) ~ (1-2) (생 략) (1-3) 「영유아보육법」에 따른 보육시설 (1-4) ~ (1-10) (생 략) (1-11) 「공중위생관리법」제2조제2호 및 제3호에 따른 숙박업 및 목욕장업의 시설 (1-12) ~ (1-13) (생 략) (2) (생 략) (3) 「건축법 시행령」별표 1 제5호 및 제28호에 따른 공연장․예식장․전시장 및 장례식장에 해당하는 건축물, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 3에 따라 산정된 수용인원이 300명 이상인 건축물 (4) ~ (5) (생 략)	1.3.8.1----------------------- (1) --------------------------------------- -----------인공구조물-- (1-1) ~ (1-2) (현행과 같음) (1-3) ---------------------------어린이집 (1-4) ~ (1-10) (현행과 같음) (1-11) ----------------제2조제1항제2호------------------ (1-12) ~ (1-13) (현행과 같음) (2) (현행과 같음) (3) -----------제5호가목․나목․라목 및 같은 표---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------별표 4---------------------------- ---------------------------------- (4) ~ (5) (현행과 같음)	ㅇ 오류 수정
2.8.2.1.4 가스누출경보기 설치개수 2.8.2.1.3에서 정한 장소에 설치할 경보기의 수는 다음과 같이 계산한다. (1) ~ (2) (생 략) <신설>	2.8.2.1.4 --------------------------- --------------------------------------------------------------. (1) ~ (2) (현행과 같음) (3) (1) 및 (2)에서 설비군을 형성하는 방법은 다음 중 어느 하나로 한다. (3-1) 그림 2.8.2.1.4①과 같이 각각의 설비마다 개별 설비군으로 형성하는 방법 설비 설비군 바닥면 둘레 = 2A+2B 그림 2.8.2.1.4① 개별설비마다 형성하는 방법 (3-2) 그림 2.8.2.1.4②과 같이 여러 개의 설비를 하나의 설비군으로 형성하는 방법 설비군 바닥면 둘레 = 실선부분 길이 그림 2.8.2.1.4② 여러 개의 설비를 한 개의 군으로 형성하는 방법	ㅇ 가스누출경보기 설치시 설비군을 형성하는 방법을 구체적으로 기술하여 설치나 검사시에 오해가 발생하지 않도록 내용을 추가함 - LPG시설검사업무처리지침 제3-21조 내용 추가하여 반영함. - 도시가스시설 코드 등 참조하여 반영함.