KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.4.4.5.3 빌트인(Built-in) 연소기는 연소기와 호스 연결부분에서의 누출을 확인할 수 있도록 설치하되, 확인할 수 없는 경우에는 호스 단면적 이상의 점검구를 연소기와 호스 연결부 부근에 설치하거나 다음 중 어느 하나에 해당하는 가스누출 확인장치를 설치한다. (1) 다기능가스안전계량기(「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 4 제11호에 따른 것을 말한다) (2) 가스누출 확인 퓨즈콕(가스기술기준위원회 의결을 거쳐 지식경제부장관의 승인을 받은 특정상세기준으로 정한 것을 말한다) (3) 가스누출 확인 배관용 밸브(가스기술기준위원회 의결을 거쳐 지식경제부장관의 승인을 받은 특정상세기준으로 정한 것을 말한다) <신 설>	2.4.4.5.3 -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- (2) --------------------------------------------------------------------------- ----산업통상자원부장관------------------------------------------------ --------------------------- (3) --------------------------------------------------------------------------- -------------산업통상자원부장관---------------------------------------- --------------------------- (4) 점검구 대신으로 누출 점검이 가능한 것으로써 한국가스안전공사의 제품검사 또는 성능인증을 받은 제품	ㅇ 동 기준과 유사한 FU551 2.5.4.5.2(은폐배관 설치기준)에서 점검구를 대신하는 안전장치로 “다기능가스안전계량기”, “가스누출확인배관용밸브” 및 “누출점검용 가스계량기”를 규정하고 있음. ㅇ “누출점검용 가스계량기”의 경우 누출점검이 가능한 성능인증 제품으로 점검구를 대신할 수 있는 기능이 있다고 볼 수 있음.