KGS GC253(도시가스 배관보호 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
3.1.3.2 파일박기 및 빼기작업 3.1.3.2.1 공사착공전에 도시가스사업자와의 현장협의를 통하여 공사장소, 공기 및 안전조치에 관하여 상호 확인한다. 3.1.3.2.2 가스배관과의 수평거리 2 m 이내에서 파일박기를 하고자 할 때에는 도시가스사업자의 입회하에 시험굴착을 통하여 가스배관의 위치를 정확히 확인한다.	3.1.3.2 ----------------------------- 3.1.3.2.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.1.3.2.2 ---------------- 수평 최단거리 2 m 이내-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ「도시가스사업법 시행규칙」 개정(’14.10.07일)에 따른 굴착공사 배관과의 수평거리(“수평거리 2m 이내”를 수평 최단거리 2m이내“) 개정