KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.5.2 검사일부 생략 표 1.3.1.2에 따른 외국 가스히트펌프 인정기준으로 제조되고 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(다만, PED 기준으로 제조한 경우에는 등록기준에 따른 제조자의 검사성적서로 할 수 있다)를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제4호에 따라 그 가스히트펌프의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. (1) 재료검사 (2) 두께검사(설계강도 확인시험에 한한다) (3) 용접 적정성 검사 (4) 비파괴검사 (5) 내압검사. 다만, 내압시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시 (6) 기밀검사. 다만, 기밀시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시	4.5.2 --------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ----- (2) ---------------------- (3) --------- (4) ------- (5) 내압검사 (6) 기밀검사	ㅇ 내압시험을 재 실시할 경우 압력용기등의 안전성의 저하를 초래하고, 외국의 기준에서도 동 기준을 규정하고 있지 않아 이를 삭제