KGS AA211(가스용 역화방지장치 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2 재료 역화방지장치의 재료는 그 역화방지장치의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 3.2.1 몸통 3.2.1.1 해당 가스에 침식 또는 화학적 반응을 일으키지 아니하는 재료로서 KS D 5101(동 및 동합금봉)의 단조용 황동 또는 KS D 3564(고압배관용 탄소강관) 및 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 것으로 한다. 3.2.1.2 스프링은 KS D 3535(스프링용 스테인레스강선) 또는 KS D 3556(피아노선)이나 KS D 3510(경강선)으로서 내식 처리를 한 것으로 한다. 3.2.2 (생 략)	3.2 -- ------------------------------------------------------. 3.2.1 -- 3.2.1.1 ---------------------------------------(구리 및 구리합금 봉)---------------------------------------------------------------. 3.2.1.2 -----------(스프링용 스테인리스 강선) ----------------------------------------------. 3.2.2 (현행과 같음)	ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지