KGS AA318(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2.3 압력을 받는 부분에는 다음에서 정한 규격에 적합한 재료(이하 “규격재료”라 한다), 각 형식별 KS규격, 국제공인규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 갖는 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다.

(1)~(19) (생 략)

(20) KS D 3570(고온 배관용 탄소 강관)

(21) KS D 3571(저온 열교환기용 강관)

(22) (생 략)

(23) KS D 3573(배관용 합금강강관)

(24)~(27) (생 략)

(28) KS D 3587(가열로용 강관)

(29)~(41) (생 략)

(42) KS D 4101(탄소강 주강품)

(43) KS D 4103(스테인리스강 주강품)

(44) KS D 4105(내열강 주강품)

(45) KS D 4106(용접 구조용 주강품)

(46) KS D 4107(고온 고압용 주강품)의 SCPH2

(47) KS D 4111(저온 고압용 주강품)의 SCPL1

(48)~(60) (생 략)

(61) KS D ISO 5922(가단 주철품)

(62)~(72) (생 략)

(73) KS D 6770(알루미늄 및 알루미늄함금 단조품)

<주석 신설>

3.2.3 ---------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------.

(1)~(19) (현행과 같음)

(20) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온 배관용 탄소 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(21) SPS-KOSA0014-D3571-5079(저온 열교환기용 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(22) (현행과 같음)

(23) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(24)~(27) (현행과 같음)

(28) SPS-KOSA0017-D3587-5082(가열로용 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(29)~(41) (현행과 같음)

(42) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(43) SPS-KFCA-D4103-5006(스테인리스강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(44) SPS-KFCA-D4105-5008(내열강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(45) SPS-KFCA-D4106-5009(용접 구조용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(46) SPS-KFCA-D4107-5010(고온 고압용 주강품)의 SCPH2

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(47) SPS-KFCA-D4111-5012(저온 고압용 주강품)의 SCPL1

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(48)~(60) (현행과 같음)

(61) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(62)~(72) (현행과 같음)

(73) SPS-KFCA-D6770-5022(알루미늄 및 알루미늄함금 단조품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.2.7 표 3.2.7에서 정한 밸브나 밸브 부분 중 내압부분에는 3.2.4에 불구하고 표 3.2.7에서 정한 사용금지재료나 이와 유사한 화학적 성분 및 기계적 성질을 가진 재료를 사용하지 아니한다.

표 3.2.7 사용금지재료

번호	긴급차단장치 또는 긴급차단장치의 부분	사용금지 재료
5	◦독성가스용 긴급차단장치 ◦설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 긴급차단장치 ◦설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃를 초과하는 긴급차단장치	◦KS D4302(구상흑연주철품) ◦KS D ISO 5922 (가단주철품)-흑심가단 주철품 ◦KS D ISO 5922(가단주철품)-퍼얼라이트가단주철품 ◦KS D ISO 5922 (가단주철품)-백심가단주철품

3.2.7 ---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.7 사용금지재료

--	-------------------	-------
-	◦----------- ◦----------------------------- ◦---------------------------------	◦-------------- ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244 (가단주철품)-흑심가단 주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철품)-퍼얼라이트가단주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철품)-백심가단주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.